Data/hora: 18/05/2024 10:31:15

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 07/07/1993
Data da última atualização: | 07/07/1993
Autoria: | DELLA LUCIA, R. M.; VITAL, B. R.
Título: | Ensaio de adesao das madeiras de Eucalyptus gummifera, Eucalyptus paniculata e Eucalyptus resinifera.
Ano de publicação: | 1989
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa, v.13, n.1, p.98-106, jan./jun. 1989.
ISSN: | 0100-6762
Idioma: | Português
Conteúdo: | O experimento foi conduzido para avaliar a qualidade de juntas coladas, produzidas com a madeira de tres especies de eucalipto. Quatro adesivos foram testados: a cola a base de proteina animal, a cola de acetato de polivinila, a cola de ureia-formaldeido e a cola resorcinol-formaldeido. Metade das juntas foi lavada com NaOH antes de receber o adesivo, para verificar se a remocao superficial dos extrativos da madeiraaumenta  a resistencia ao cisalhamento e a percentagem de falhas na madeira. Em geral, a resistencia ao cisallhamento das juntas excedeu o minimo de 60% da resistencia ao cisalhamento da madeira. Excetua-se a cola de ureia-firmaldeido, nas madeiras sem tratamento com NaOH de E. paniculata e E. resinifera. A lavagem com NaOH mostrou efeito significativo na resistencia das juntas, mais notadamente nas madeiras que receberam a cola de ureia, em cujo caso o ganho na resistencia foi suficiente grande para faze-las ultrapassar o minimo de 60%
Palavras-Chave: | Eucalyptus gremmifera; Eucalyptus resinifera.
Thesagro: | Eucalyptus Paniculata; Madeira.
Thesaurus Nal: | wood.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (10643-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS