Data/hora: 26/07/2024 22:46:33

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido; Embrapa Solos.	
Data corrente: 	01/11/1993	
Data da última atualização: 	22/11/2002	
Autoria: 	BISCAIA, R. C. M.	
Título: 	Influencia da intensidade de movimentacao do solo no processo erosivo, com uso de simulador de chuva, em Latossolo Vermelho Escuro dos Campos Gerais, no Parana.	
Ano de publicação: 	1977	
Fonte/Imprenta: 	Porto Alegre: UFRGS, 1977.	
Páginas: 	57p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese Mestrado.	
Conteúdo: 	Utilizando o simulador de chuva rotativo tipo Nebraska, testou-se as perdas de solo em Latosolo Vermelho Escuro, Argiloso, Fase Campestre, devidas a diferentes tipos de preparo de solo. Foram testados o preparo convencional, preparo minimo, subsolagem e o solo sem movimentacao sem cobertura e com cobertura morta. Observaram-se diferencas marcantes nas quantidades de solo arrastadas e nas perdas de agua por escorrimento superficial. O solo sem movimentacao com cobertura morta sofreu as menores perdas de solo. Os preparos com grades pesadas e o excesso de gradeacoes sofreram as maiores perdas de solo. O preparo convencional apresentou-se bastante satisfatorio entre os tratamentos que envolvem maiores movimentacoes do solo.	
Palavras-Chave: 	Chuva rotativo; Conservation; Perdas; Simulador; Simulation; Solos.	
Thesagro: 	Chuva; Conservação; Simulação; Solo.	
Thesaurus Nal: 	rain; soil.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CPATSA - (24426-1) - ADD - TS - PP - 45/1977 -  - 1977.00045 - DIS
CNPS - (4303-1) - ADD - TS - -- - 77059 - BIS/77 - 1997.01749 - DIS