Data/hora: 26/07/2024 22:47:11

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	15/02/1993	
Data da última atualização: 	15/02/1993	
Autoria: 	GOMIDE, J. L.	
Título: 	Producao de polpa celulosica de Eucalyptus viminalis pelo processo etanol, em digetores descontinuos.	
Ano de publicação: 	1978	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, v.2, n.1, p.41-50, 1978	
ISSN: 	0100-6762	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A madeira de Eucalyptus viminalis foi quimicamente analisada e os resultados obtidos indicaram a potencialidade de utilizacao dessa especie para a producao de polpa celulosica. Varios cozimentos dessa especie foram realizados em digestor tipo descontinuo, a 185oC, utilizando-se solucoes aquosas que continham 45%, por peso, de etanol ou metanol como agentes deslignificadores. Diferentes tempos de cozimentos e varias relacoes licor/madeira foram analisados. Misturas etanol-agua apresentaram melhores resultados como agentes deslignificadores que misturas semelhantes de metanol. Os resultados obtidos indicaram que  a producao de polpa celulosica pelo metodo em questao resulta em polpas de baixas qualidades, basicamente com altos valores de numero kappa e baixos rendimentos.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (10825-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS