Data/hora: 26/07/2024 23:01:07

Biblioteca(s): 	Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Solos.	
Data corrente: 	13/09/1993	
Data da última atualização: 	22/11/2002	
Autoria: 	LOBATO, E. J. V.	
Título: 	Variacao da condutividade hidraulica de um solo tratado com vinhaca.	
Ano de publicação: 	1984	
Fonte/Imprenta: 	Piracicaba: Universidade de Sao Paulo/Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 1984.	
Páginas: 	124p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertacao Mestrado.	
Conteúdo: 	O presente trabalho foi realizado na CENA / USP, Piracicaba, SP, com a finalidade de se obter informacoes relativas aos efeitos da aplicacao de vinhaca (sob dosagens de 100, 200, 400, 600, 800 e 1.000m3 de vinhaca/ha) na condutividade hidraulica saturada e nao saturada de um Latossolo Roxo distrofico.  Empregou-se, para tanto, o permeametro de carga constante, para a avaliacao da condutividade hidraulica saturada, e na caracterizacao da condutividade em funcao a umidade, para solo tratado com vinhaca na dosagem de 1.000m3/ha, utilizou-se o metodo de LIBARDI et alii (1980) ( Soil Sci. Soc. Am. Proc. 44:3-7) sob condicoes de laboratorio.  Foram tambem enfatizados alguns aspectos relativos a dinamica e distribuicao do ion potassio, presente na vinhaca, quando aplicada ao solo.  Os resultados obtidos permitiram concluir que os solos tratados co vinhaca, em um prazo de 24 horas apos a sua aplicacao, apresentaram os valores da condutividade hidraulica saturada alterados.  Com o incremento das dosagens de vinhaca, ocorreu um decrescimo gradativo da condutividade hidraulica saturada  e de forma mais pronunciadaa partir das dosagens acima de 500m3/ha.  A aplicacao do metodo de LIBARDI et alii (1980), sob condicoes de laboratorio, na caracterizacao da condutividade hidraulica nao saturada se fez de maneira satisfatoria, havendo plena concordancia dos valores da condutividade hidraulica saturada obtidos pelo referido medodo, com os obtidos experimentalmentepela utilizacao do permeametro de carga constante.  Foi observado tambem que nao houve diferenca representativa entre os valores obtidos na condutividade hidraulica nao saturada entre os tratamentos com agua e vinhaca.  Com o incremento das dosagens de vinhaca, como era de se esperar, houve aumento de teor de potassio (k+) tratavel nas camadas superficiais; e para um valor medio de profundidade de 25cm, nao ha translocacao do mesmo, apesar da variacao da umidade volumetrica ainda ser significativa. 	
Palavras-Chave: 	Latossolo Roxo distrofico; Solos.	
Thesagro: 	Condutividade Hidráulica; Solo; Tratamento; Vinhaça.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPAF - (1128-1) - UPC - TS - PP - T 004/84 - LOB - 1984.0004 - DIS
CNPS - (10106-1) - ADD - TS - -- - 84006 - LOB/84 - 1997.00494 - DIS