Data/hora: 27/07/2024 07:06:30

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroindústria Tropical.	
Data corrente: 	26/03/2010	
Data da última atualização: 	26/03/2010	
Autoria: 	MACEDO, A. B. M.	
Título: 	Produção e eficiência de usoda água da bananeira CV. Pacovan Ken sob diferentes tensões de água no solo.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	2008. 63 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Irrigação e Drenagem) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2008.	
Conteúdo: 	O objetivo do presente estudo foi determinar o efeito de diferentes tensões de água
no solo sob o crescimento, a produção e a eficiência de uso da água na cultura da banana. O
experimento foi realizado em um Cambissolo, localizado no Distrito de Irrigação Jaguaribe-
Apodi, Limoeiro do Norte -CE (latitude 05°08 '8, longitude 37°59' W, Altitude 160 m), no
período de novembro de 2005 a abril de 2007. Utilizou-se a cultivar de banana Pacovan Ken,
irrigada por microaspersão. Adotou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com
quatro tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos consistiram em iniciar as irrigações
quando a tensão da água na zona radicular da cultura (0-0,4 m) atingisse 15,30,45 e 60 kPa.
Um sistema automático de controle em malha fechada, composto por sensores,
multiplexadores, um datalogger e um controlador de carga, foi utilizado para monitorar as
tensões da água no solo e controlar as irrigações, acionando uma motobomba centrífuga
sempre que a tensão da água no solo atingisse o nível pré-estabelecido para cada tratamento.
Três sensores de resistência elétrica tipo matiiz granular (modelo Watermark~ foram
instalados em cada parcela, a uma distância de 0,50 m do pseudocaule das plantas, nas
profundidades de 0,15; 0,30 e 0,50 m. A cultura foi avaliada durante dois ciclos quanto ao
crescimento (altura e circunferência do pseudocaule); produção de frutos (número de frutos
por palma, número de frutos por cacho, número de palmas por cacho, peso médio do fruto e
produtividade), e eficiência de uso da água. As variáveis altura da planta e circunferência do
pseudocaule foram significativamente reduzidas (P<0,05) quando a tensão de água no solo
para o início das irrigações foi mantida acima de 45 kPa. Com relação às variáveis
relacionadas à produção da cultura, o número de frutos por palma foi o único que não
apresentou diferença estatística entre as tensões estudadas nos dois ciclos de produção, já o
número de frutos por cacho, número de palmas por cacho, e produtividade, não foram
significativamente diferentes (P<0,05) para os níveis de tensão até 45 kPa, apresentando
diminuição quando a tensão de água no solo na zona radicular da cultura foi mantida em 60
kPa. O peso médio do fruto também diminuiu quando a irrigação foi aplicada no nível de
tensão de 60 kPa. A maior eficiência de uso da água (27,1 kg ha-l mm-l) foi obtida iniciandose
as irrigações quando a tensão da água no solo atingiu 60 kPa. No entanto, a maior receita
líquida, foi obtida iniciando-se as irrigações quando a tensão de água no solo atingiu 15 kPa.	
Palavras-Chave: 	Manejo de irrigação; Mussa spp; Potencial matricial.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agroindústria Tropical (CNPAT)	
Exemplares: 	CNPAT - (11904-1) - ADD - TS - PP - 2008.00024 -  - 2008.00024 - DIS