Data/hora: 27/07/2024 03:03:38

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	25/04/2003	
Data da última atualização: 	10/03/2023	
Autoria: 	MARIN, F. R.	
Título: 	Evapotranspiração, transpiração e balanço de energia em pomar de lima ácida "Tahiti".	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	Piracicaba, 2000.	
Páginas: 	72 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo, Escola Superior de  Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba.	
Conteúdo: 	O experimento foi realizado na Area Experimental de Irrigação da Fazenda Areão, Departamento de Engenharia Rural, Escola Superior de Agricultura "Luiz de aueiroz", Universidade de São Paulo (USP), situada no municipio de Piracicaba, SP (Iat: 22°42130'1 S; long.: 47°30'00" W; e altitude de 546 m) durante o ano 2000. O pomar era irrigado com um sistema de microaspersão e constituía-se de árvores com 8 anos de idades, com altura média de 4,5m e espaçamento de 7m X 8m. Os principais objetivos do trabalho foram: a determinação da relação entre a evapotranspiração do pomar e a transpiração das árvores; a estimativa da transpiração máxima de árvores de lima ácida "Tahiti" pelo método de Penman-Monteith adaptado; e o estudo dos componentes do balanço de energia e sua relação com as variações climáticas sazonais e com as variáveis meteorológicas medidas no pomar. O método do balanço de calor foi utilizado para medida do fluxo diário de seiva em duas árvores representativas do pomar. Nelas foram feitas determinações de área foliar e de dimensões das copas durante os dois periodos de medida, sendo o primeiro entre janeiro e fevereiro (verão) e o segundo entre junho e julho de 2000 (inverno). Concomitante a essas medidas, fez-se também observações microclimáticas em perfil vertical (velocidade do vento, temperatura do bulbo seco e do bulbo úmido) objetivando estimar a evapotranspiração do pomar pelos métodos da razão de Bowen (MRB) e aerodinâmico (MA), bem como estudar o balanço de energia avaliando o fluxo de calor sensível (H) e o fluxo de calor latente ( E). Fez-se também algumas medidas poro métricas para testar um  sub-modelo de estimativa da variável condutância foliar à difusão de vapor em função de variáveis climáticas, utilizada no modelo de Penman-Monteith (P-M). A estimativa da variável resistência da camada-Iimite usada no foi realizada com o modelo de Landsberg & Powell (1973) e o saldo de radiação da copa foi estimado por atenuação da radiação solar, com base em coeficiente de extinção da copa. As variáveis temperatura do ar, velocidade do vento e déficit de saturação de vapor do ar foram medidas no pomar. Os resultados de transpiração máxima estimados pelo modelo P-M foram comparados com os dados de fluxo de seiva, considerando-se este como representativo da transpiração diária das árvores. O MA mostrou-se mais indicado para estimativas de evapotranspiração do pomar que o MRB, sendo que a limitação deste último esteve relacionada com as medidas de saldo de radiação a 7m de altura, que não representaram adequadamente a energia disponível para o processo de evapotranspiração do pomar. No período de verão, a razão entre os dados de fluxo de seiva e os obtidos com o MA foi igual a 0,58, indicando que o componente transpiração representa 58% da evapotranspiração. No período de inverno, essa relação foi igual a unidade, indicando que o solo e a vegetação intercalar não atuaram como fontes de vapor d'água para a atmosfera. A estimativa da transpiração máxima feita pelo modelo P-M adaptado foi 1% superior aos valores de fluxo de seiva no período de verão e 41% superior no período de inverno, com elevada dispersão dos dados neste último. Esses resultados indicam ainda que os sub-modelos propostos neste trabalho e utilizados para a estimativa da resistência de cobertura e do saldo de radiação da copa mostraram-se adequados. A razão entre os valores do fluxo de calor latente de vaporização e os de saldo de radiação medido sobre o pomar (Rn) variou de 0,82, no período de verão, para 0,69, no inverno, indicando que a variação do estado de umidade da entrelinha afetou a partição dos fluxos de energia do pomar. Além disso, verificou-se que há relação entre os fluxos de energia do pomar, representados pelo valor da razão de Bowen determinado com o MRB, com os fluxos energéticos provenientes da árvores. Essa relação pôde ser avaliada com a determinação de uma "razão de Bowen das árvores", a partir dos dados de fluxo de seiva e do saldo de radiação da copa.	
Palavras-Chave: 	Lima ácida; Transpiração; Variedade Tahiti.	
Thesagro: 	Balanço de Energia; Evapotranspiração.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (26165-1) - ADD - TS - PP - 27/2000 -  - 2000.00027 - DIS