Data/hora: 26/07/2024 22:43:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	08/07/1993	
Data da última atualização: 	08/07/1993	
Autoria: 	REZENDE, J. L. P. de; VITAL, B. R.; TAVARES, M. F. R.; PAULA JUNIOR, G. G. de.	
Título: 	Analise tecnica e economica do desdobro de toras de Pinus.	
Ano de publicação: 	1992	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, v.16, n.2, p.181-193, maio/ago. 1992.	
ISSN: 	0100-6762	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo a analise de cinco estruturas de corte para toras de Pinus elliottii, classificadas em tres classes de diametro (14,0 a 19.0; 19,5 a 24,5 e 25,0 a 30,0), visando maximizar os lucros de uma serraria. Empregou-se programacao linear para a analise tecnico-economica dos dados. A analise consistiu na confrontacao dos lucros obtidos com a aplicacao de cada estrutura de corte sobre as tres classes de diametro. Concluiu-se que o retorno economico da industria de serraria aumenta quando se emprega especifica estrutura de corte para cada classe de diametro. O maximo lucro foi obtido produzindo-se tabuas com 2,5 cm de espessura e 20,0 cm de largura, bem como tabuas com 2,5 cm de espessura e de maxima largura possivel, das sobras de toras com 25,0 a 30,0 cm de diametro. Essa classe de diametro proporcionou, tambem, maximo lucro para todas as estruturas de corte. Melhor desempenho economico foi obtido com a estrutura de corte que produzia pontaletes (7,5 x 7,5 cm) somente na parte central das toras e as demais partes em pecas de 2,5 cm de espessura e de maxima largura possivel.	
Palavras-Chave: 	Cut; Logs.	
Thesagro: 	Corte; Tora.	
Thesaurus Nal: 	Pinus.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (10712-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS