Data/hora: 27/07/2024 01:34:49

Biblioteca(s): 	Embrapa Pantanal.	
Data corrente: 	29/05/1996	
Data da última atualização: 	29/05/1996	
Autoria: 	POUND, B.; DONE, F.; PRESTON, T. R.	
Título: 	Produccion de biogas a partir de la mezcla de estiercol de ganado y tallo de la cana prensado, con o sin urea.	
Ano de publicação: 	1981	
Fonte/Imprenta: 	Produccion Animal Tropical, v.6, n.1, p.11-21, 1981.	
Idioma: 	Espanhol	
Conteúdo: 	Se usaron, como digestores anaerobicos, 8 frascos de vidrio de 2 litros de capacidad, en un ensayo para comparar la produccion de biogas a partir de la mezcla de estiercol de ganado y el tallo de cana prensado. Se determino que mientras el porcentaje de tallo de cana prensado (TCP) se aumento, el pH inicial de la mezcla disminuyo y la produccion de gas descendio. El TCP se degrtado mucho mas lentamente que el estiercol del ganado, aunque la produccion total no se redujo significativamente por la presencia del TCP hasta un porcentaje de 56.7 (base de materia seca) en la mezcla de fermentacion. La produccion de gas se redujo seriamente cuando el nivel de TCP se elevo a 80%. El pH inicial se esta mazcla fue de 4.6 y 4.4 para los tratamientos con o sin urea, respectivamente. la adicion de urea tuvo el efecto de aumentar el pH y reducir substancialmente la longitud de la fase de inactividad de las curvas acumulativas de la produccion de gas.	
Palavras-Chave: 	Cana-de acucar; Digestao anaerobica; Digester; Digestor; Sugar cane.	
Thesagro: 	Biogás; Esterco; Ph; Uréia.	
Thesaurus Nal: 	anaerobic digestion; urea.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Pantanal (CPAP)	
Exemplares: 	CPAP - (32204-1) - ADC - SP - -- - SP2636 -  - 2636 - DIS