Data/hora: 26/07/2024 23:17:53

Biblioteca(s): 	Embrapa Pantanal.	
Data corrente: 	29/05/1996	
Data da última atualização: 	29/05/1996	
Autoria: 	POUND, B.; BORDAS, F.; PRESTON, T. R.	
Título: 	La caracterizacion de produccion y funcionamiento de un digestor de biogas de 15 m3 de PVC "Red-Mud".	
Ano de publicação: 	1981	
Fonte/Imprenta: 	Produccion Animal Tropical, v.6, n.2, p.163-171, 1981.	
Idioma: 	Espanhol	
Conteúdo: 	Siguiendo la experiencia con digestores de concreto y boveda de acero, costosos y problematicos, se importo de Taiwan un digestor de 15 m3 de volumen total de PVC "Red-Mud" (Union Industrial Research Laboratories). El costo total del gigestor, flete e instalacion ascendio a US$890.50. La instalacion fue sencilla y hasta la fecha ha funcionando bien. La produccion estabilizada de biogas despues de 6 semanas fue de unos 5 m3/dia (0.5 m3 biogas/m3) volumen estiercol). la materia prima fue estiercol de ganado bovino con 6% de solidos totales. El principio del digestor es el "flujo tapon", sin calentar (la temperatura promedio del estiercol fue de 27.4C) y sin agitar. Las principales condiciones operacionales se han descrito y se ha elaborado la produccion de biogas. Todos los costos principales y de instalacion han sido tabulados. Una evaluacion economica usando el biogas como el unico beneficio dio un plazo de 2 1/2 anos para poder recobrar tanto el capital como el costo de instalacion.	
Palavras-Chave: 	Digester; Digestor; Production; PVC.	
Thesagro: 	Biogás; Produção.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Pantanal (CPAP)	
Exemplares: 	CPAP - (32205-1) - ADC - SP - -- - SP2637 -  - 2637 - DIS