Data/hora: 22/06/2024 15:54:00

Biblioteca(s): | Embrapa Amazônia Oriental.
Data corrente: | 13/12/2011
Data da última atualização: | 23/06/2017
Autoria: | CARDOSO, A. J. F.
Afiliação: | AFONSO JORGE FERREIRA CARDOSO, CPATU.
Título: | FOG: função de objetivo genérico para roteamento e alocação de comprimentos de onda em redes ópticas com tráfego de demanda estática.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | 2011.
Páginas: | 120 f.
Idioma: | Português
Notas: | Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Pará, Belém, PA. Orientador: Carlos Renato Lisboa Francês, UFPA; Coorientador: João Crisóstomo Weyl Albuquerque Costa, UFPA.
Conteúdo: | Esta tese de doutorado propõe uma formulação matemática para simulação de roteamento e alocação de comprimentos de onda em redes ópticas, sem a inclusão de restrições que não são inerentes ao problema básico e com o objetivo de ser aplicável a qualquer tipo de rede óptica com tráfego de demanda estática. O estabelecimento de uma rota seguida da seleção de um comprimento de onda é um dos pontos chave para o bom funcionamento de uma rede óptica, pois influencia na forma como os recursos da rede serão gerenciados. Assim, o processo de roteamento e alocação de comprimentos de onda em redes ópticas, conhecido como RWA (Routing and Wavelength Assignment), necessita de soluções que busquem a sua otimização. Entretanto, a despeito dos inúmeros estudos com o objetivo de otimizar o processo RWA, observa-se que não há, a priori, nenhuma solução que possa levar a uma padronização do referido processo. Considerando que a padronização é desejável na consolidação do uso de qualquer tecnologia, a Tese descrita neste trabalho é uma Função de Objetivo Genérico (FOG) que trata do processo de roteamento e alocação de comprimentos de onda, visando estabelecer uma base a partir da qual seja possível desenvolver um padrão ou vários padrões para redes ópticas. A FOG foi testada, via simulação, no processo de alocação de comprimentos de onda do inglês, Wavelength Assignment e no processo RWA como um todo. Em ambos os casos, os testes foram realizados considerando redes opacas, trazendo resultados surpreendentes, considerando a simplicidade da solução para um problema não trivial.
Palavras-Chave: | Alocação de comprimentos de onda; Comunicação aplicada; FOG; Rede óptica; Roteamento e comprimento de ondas; WDM.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/157788/1/Tese-FogFuncaoObjetivo.pdf
Registro original: | Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)
Exemplares: | CPATU - (45338-1) - UPC - TS - PP - 2011/017 - CAR - 2011/017 - DIS