Data/hora: 25/06/2024 10:32:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	16/07/2013	
Data da última atualização: 	17/08/2023	
Autoria: 	GONÇALVES, S. de O.	
Afiliação: 	SIMONE DE OLIVEIRA GONÇALVES.	
Título: 	Influência de manejo de irrigação sobre aspectos da ecofisiologia e produção da videira CV. Syrah.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	2011.	
Páginas: 	53 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Irrigação e Drenagem) -  Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Botucatu. Orientada por Luís Henrique Bassoi, Embrapa Semiárido.	
Conteúdo: 	A irrigação é uma prática importante no cultivo de espécies frutíferas no Semiárido brasileiro, devido à precipitação pluvial com baixa magnitude, distribuição temporal irregular e insuficiente para atender a demanda hídrica das culturas agrícolas. Assim, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar os efeitos de diferentes manejos de irrigação na videira de vinho cv. Syrah/1103P, no comportamento ecofisiológico da cultura e em seus aspectos quantitativos e qualitativos da produção de uvas. O experimento foi conduzido na Embrapa Semiárido, em Petrolina ? PE, durante o primeiro ciclo de produção da cultura (13 de abril a 6 de agosto de 2010). O espaçamento da cultura foi de 3m entre linhas de plantas e 1 m entre plantas. O sistema de irrigação utilizado foi o de gotejamento, com emissores espaçados a 0,5 m na linha de plantio com vazão de 2,5 Lh-1. O delineamento estatístico foi o de blocos casualizados, com 4 repetições e 3 tratamentos: irrigação plena (IP) ? irrigação durante todo o ciclo da cultura; irrigação deficitária (ID) interrupção da irrigação a partir dos 45 dias após a poda de produção (dapp) até a colheita; e irrigação com déficit controlado (IDC) ? interrupção da irrigação aos 45 dapp e irrigações eventuais para o aumento da umidade do solo na profundidade efetiva do sistema radicular (0,6 m). O manejo da irrigação foi baseado na evapotranspiração da cultura (ETc) estimada pela relação entre a evapotranspiração de referência (ETo) e coeficientes da cultura (Kc). A partir de 45 dapp e até a colheita (115 dapp), a umidade do solo até a profundidade de 1,20 m foi menor nos tratamentos IDC e ID 2 em relação ao tratamento IP. Os maiores valores de potencial hídrico foliar de base, -0,42 MPa, foram encontrados aos 56 dapp no tratamento IDC, e -0,5 MPa aos 99 dapp no tratamento ID. A imposição do deficit hídrico não ocasionou em diferenças quanto à produtividade agrícola da videira, teor de sólidos solúveis das bagas e pH do mosto, porém, nas plantas irrigadas durante todo o ciclo de produção foram encontrados maiores valores quanto à massa individual dos cachos, massa de 100 bagas e acidez total titulável do mosto.	
Palavras-Chave: 	Ecofisiologia; Videira; Vinificação.	
Thesagro: 	Irrigação; Potencial Hídrico; Solo; Umidade; Uva; Vinho.	
Thesaurus Nal: 	Grapes.	
Categoria do assunto: 	F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/86110/1/Bassoi-1.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (50476-1) - UPA - TS - DD -  -  -  - DIS