Data/hora: 16/06/2024 18:02:49

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 14/03/2005
Data da última atualização: | 28/03/2007
Autoria: | VAZ, C. M. P.; IOSSI, M. F.; NAIME, J. M.; SILVA, A. M.
Título: | Retenção de água no solo estimada através da medida de distribuição do tamanho das partículas do solo.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2003. 6 p.
Série: | (Embrapa Instrumentação Agropecuária. Comunicado Técnico, 57).
Idioma: | Português
Conteúdo: | A capacidade de um solo em armazenar água para o crescimento e desenvolvimento das plantas está diretamente relacionado a vários atributos físicos dos solos. dentre eles a curva de retenção de água ou curva característica potencial-umidade (Tormena et ai. 1998). Para a determinação da curva de retenção da água no solo. pode-se empregar vários métodos como o funil de placa porosa, mesa de tensão ou câmaras de pressão (panela de Richards), em amostras de solo indeformado ou deformado (Embrapa, 1997). Em campo. uma combinação de métodos são utilizados, mas na maioria das vezes o potencial da água (e) é determinado por um tensiômetro conectado a um manômetro de mercúrio ou a um transdutor de pressão, enquanto que técnicas como a moderação de neutrons, reflectometria no domínio do tempo (TDR) e gravimetria são utilizadas para a determinação da umidade volumétrica.
Palavras-Chave: | Analizador Granulométrico; Modelo de Arya e Paris; Pedotransferência; PTF.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPDIA/8726/1/CT57_2003.pdf
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8726-1) - UMT - FL - -- - PROCI-03.00071 -  - 2003.00071 - DIS