Data/hora: 17/06/2024 10:50:54

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 11/11/2004
Data da última atualização: | 11/11/2004
Autoria: | MAGALHÃES, W. L. E.
Afiliação: | Washington L. E. Magalhães, pesquisador da Embrapa Florestas.
Título: | Repelência a água e estabilização dimensional em pinus.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRAS E EM ESTRUTURAS DE MADEIRA, 8., 2002, Uberlândia. [Anais.]. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, 2002. 1 CD- ROM.
Idioma: | Português
Notas: | Contém resumos.

Conteúdo:

Madeira maciça de Pinus caribaea hondurensis foi impregnada pelo processo da
célula cheia com resinas de estireno e uma mistura de estireno/álcool furfurílico. As amostras impregnadas com as resinas foram curadas durante 48 h em estufa a temperatura de 100 oC. O estireno não penetrou na substância lignocelulósica, apenas revestiu a superfície interna da parede celular. A contração de volume durante a polimerização do estireno causou uma retração no volume das amostras. O inchamento permanente da parede celular foi conseguido apenas com o tratamento com álcool furfurílico. A estabilidade dimensional da madeira tratada foi avaliada através do coeficiente de antiinchamento (ASE). Para a repelência a água usou-se o coeficiente de repelência (WRE). O tratamento com estireno melhorou a repelência a água, enquanto que o duplo tratamento aumentou a estabilidade dimensional. A lixiviação da madeira tratada não afetou significativamente os coeficientes de ASE e WRE.

Palavras-Chave: | Estabilidade dimensional; Impregnação; Pinus caribaea hondurensis; Repelência a água.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (35756-1) - UPC - PL - -- - CD0147 -  -  - DIS