Data/hora: 13/06/2024 16:50:34

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroenergia.	
Data corrente: 	07/12/2020	
Data da última atualização: 	07/12/2020	
Autoria: 	VIEIRA, F. S.; RIBEIRO, J. A. de A.; RODRIGUES, C. M.	
Afiliação: 	Flávia Soares Vieira, Universidade Federal de Goiás; JOSE ANTONIO DE AQUINO RIBEIRO, CNPAE; CLENILSON MARTINS RODRIGUES, CNPAE.	
Título: 	Desenvolvimento de metodologia LC-MS/MS para análise de ácidos dicarboxílicos provenientes da conversão de lignina.	
Ano de publicação: 	2020	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA EMBRAPA AGROENERGIA, 6., 2020, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2020.	
Páginas: 	p. 273-277	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A lignina é um polímero complexo gerado em grandes quantidades como coproduto pela indústria de papel e celulose. A conversão dessa macromolécula em produtos químicos de maior valor agregado tem sido objeto de estudos como forma de implementar o desenvolvimento sustentável para as indústrias baseadas em biomassa lignocelulósica. Dentre os compostos que podem ser obtidos na despolimerização e conversão da lignina, destacam-se os ácidos carboxílicos alifáticos, que possuem aplicações nas indústrias de biopolímeros, farmacêutica e de aditivos alimentares. Assim, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de estabelecer um método baseado em cromatografia líquida de ultraalta eficiência acoplada à espectrometria de massas (UHPLCMS) para detectar e quantificar ácido adípico, ácido oxálico e ácido succínico, provenientes da conversão (bio)catalítica de lignina. Foram avaliadas três colunas cromatográficas, sendo a melhor condição de análise obtida com a coluna HSS T3 (1,8 ?m; 2,1x 150 mm, Waters), empregando um sistema de eluição em modo gradiente e constituído de fase móvel A: água acidificada com ácido fórmico 0,1% e B: acetonitrila acidificada com ácido fórmico 0,1%. Todas as fases estacionárias avaliadas apresentaram condições satisfatórias para análise de ácido adípico e ácido succínico, mas apenas com a coluna HSS T3 foi obtida condição de detecção de ácido oxálico, ainda que com baixa sensibilidade. Esse estudo investigou metodologias capazes de analisar três ácidos dicarboxílicos por UHPLC-MS/MS, resultando em um protocolo que viabiliza a detecção simultânea e de forma seletiva dos compostos avaliados.	
Palavras-Chave: 	Biomassa lignocelulósica; Espectometria de massas.	
Thesagro: 	Cromatografia; Lignina.	
Thesaurus Nal: 	Biomass; Chromatography; Lignin.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/218885/1/Desenvolvimento-de-metodologia-LC-MSMS-2020.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agroenergia (CNPAE)	
Exemplares: 	CNPAE - (3800-1) - UMT - AA - DD -  -  -  - DIS