Data/hora: 24/09/2024 08:04:24

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	18/10/2017	
Data da última atualização: 	18/07/2018	
Autoria: 	ANDRE, R. S.; SHIMIZU, F. M.; MIYAZAKI, C. M.; RIUL JUNIOR, A.; MANZANI, D.; RIBEIRO, S. J. L.; OLIVEIRA JUNIOR, O. N.; MATTOSO, L. H. C.; CORREA, D. S.	
Afiliação: 	LUIZ HENRIQUE CAPPARELLI MATTOSO, CNPDIA; DANIEL SOUZA CORREA, CNPDIA.	
Título: 	Hybrid layer-by-layer (LbL) films of polyaniline, graphene oxide and zinc oxide to detect ammonia.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	In: Sensors and Actuators B, Chemical, v. 238, p. 795-801, 2017.	
DOI: 	10.1016/j.snb.2016.07.099	
Idioma: 	Inglês	
Palavras-Chave: 	Ammonia sensor; Impedance spectroscopy; Nanostructured film; Polyaniline.	
Thesaurus Nal: 	graphene oxide.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (16286-1) - UPC - AP - PP - PROCI.17-0012 -  - 2017.0012 - DIS