Data/hora: 24/06/2024 05:42:18

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	18/08/2006	
Data da última atualização: 	09/07/2014	
Autoria: 	MAGALHÃES, W. L. E.; GUIOTOKU, M.; MARTINS, E. G.; SILVA, L. B. da.	
Título: 	Desempenho de madeira de grevílea revestida com verniz, tinta e stain exposta a intemperismo natural.	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRAS E EM ESTRUTURAS DE MADEIRA, 10., 2006, São Pedro. Anais. São Carlos: Instituto Brasileiro da Madeira e das Estruturas de Madeira, 2006.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	EBRAMEM.	
Conteúdo: 	Amostras de madeira de grevílea foram revestidas com verniz, tinta e stain adquiridos no mercado nacional e expostas a intemperismo natural durante 45 dias. Após esse período, o desempenho do revestimento foi avaliado quanto ao aparecimento de fungos, aspecto visual do recobrimento e à aderência do filme. Nove produtos foram usados para o recobrimento das amostras e um conjunto sem tratamento também foi exposto às mesmas condições. Os filmes de acabamento tiveram uma boa adesão à madeira de grevílea tanto antes como após o intemperismo natural. O desenvolvimento de fungos foi inibido em relação às amostras sem tratamento, mas apenas as amostras revestidas com Tinta a Óleo, Stain cor branca e o Impregnante GT impediram completamente o surgimento de fungos em 100 % das amostras.	
Palavras-Chave: 	Grevílea; Intemperismo natural; Stain; Tinta óleo.	
Thesagro: 	Madeira; Revestimento; Verniz.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/39835/1/desempenho.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (39699-1) - UPC - AA - CD - CD0210 -  -  - DIS