Data/hora: 03/06/2024 08:15:53

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Tipo da produção científica: 	Resumo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	09/01/2008	
Data da última atualização: 	29/06/2023	
Autoria: 	SANTOS, R. P. dos; NASCIMENTO, P. dos S.; ANDRADE NETO, T. M. de; COELHO, E. F.	
Afiliação: 	Ronaldo Pedreira dos Santos, CCAAB/UFRB; Patrícia dos Santos Nascimento, CCAAB/UFRB; Torquato Martins de Andrade Neto, CCAAB/UFRB; Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF.	
Título: 	Estimativa da infiltração de água no solo através do modelo Kostiakov-Lewis.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	In: SEMINÁRIO DE PESQUISA DO RECÔNCAVO DA BAHIA, 1.; SEMINÁRIO ESTUDANTIL DE PESQUISA, 1.; SEMINÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFRB, 1., 2007, Cruz das Almas. Ano internacional do planeta Terra. Cruz das Almas: UFRB, 2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Infiltração descreve o processo de entrada de água no solo, através de sua superfície. Acontece quando uma superfície do solo recebe água por chuva ou irrigação. Segundo Reichardt (1987), o conhecimento desta variável é imprescindível para a elaboração de um projeto de irrigação com objetivo de obter maior rendimento das culturas. O trabalho teve como objetivo avaliar a infiltração de água no solo em um perfil instantâneo. O estudo foi realizado em uma área experimental da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical em um Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico (LVAD), de drenagem moderada. Para a determinação da velocidade de infiltração básica da água no solo, utilizou-se o método do infiltrômetro de anéis concêntricos (BERNARDO et al., 2005), as medições de campo foram ajustadas à função não linear, proposta por Kostiakov-Lewis (1945). A quantidade de água infiltrada era observada em intervalos a princípio de 5 em 5 min, depois de 10 em 10 min e finalmente de 60 em 60 min, variando o intervalo de acordo com a repetição observada, com tempo de coleta total de 6 horas. A taxa de infiltração no campo (cm h-1) para o teste realizado na área experimental, foi definida pela diferença entre os valores sequenciais de cada leitura feita em uma régua instalada no cilindro. A capacidade de infiltração da água no solo ajustada pela equação de Kostiakov-Lewis comparando-se a infiltração estimada e a medida, obteve um ótimo ajuste determinado por um coeficiente de correlação (R2) considerado alto (0,9967), indicando assim uma baixa variabilidade espacial deste parâmetro. Os parâmetros encontrados foram K= 1,5999, a= 0,3866, fo= 0,0040 e a VIB (velocidade de infiltração básica) foi de 5,8294 mm/dia.	
Thesagro: 	Infiltrômetro; Manejo de Água.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (23865-1) - UPC - RA - DD - Publicação digital -  -  - DIS