Data/hora: 03/06/2024 06:23:59

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 30/03/2012
Data da última atualização: | 02/04/2012
Autoria: | SILVA, A. J. P. da; COELHO, E. F.; SILVA, T. S. M. da; CONCEIÇAO, B. S.
Afiliação: | ALISSON JADAVI PEREIRA DA SILVA, IF-Baiano; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; TIBERIO SANTOS MARTINS DA SILVA, CNPMF; BEATRIZ S. CONCEIÇAO, UFRB.
Título: | Produção da bananeira 'maçã' irrigada por diferentes sistemas de irrigação na Região do Médio São Francisco Baiano.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 40., 2011. Cuiabá. Geração de tecnologias inovadoras e o desenvolvimento do cerrado brasileiro: anais. Cuiabá: SBEA, 2011. 1 CD-ROM. CONBEA 2011.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de sistemas de irrigação na produção da bananeira 'Maçã' irrigada no município de Barra - BA. O experimento foi conduzido em blocos casualizados com cinco tratamentos e quatro repetições. Os sistemas de irrigação estudados foram: T1 - Bacia com canal de superfície revestida; T2 - Gotejamento; T3 - Microaspersão Artesanal; T4 - Microaspersão; T5 - Mangueiras perfuradas. A produção da bananeira foi avaliada com base na medida das seguintes características: Número de Folhas (NF), Número de Dedos (ND), Número de Pencas (NP), Comprimento de Fruto (CF), Diâmetro de Fruto (DF), Peso de Penca (PP), Peso de Engaço (PE), Peso de Cacho (PC). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, complementada pelo teste t (LSD), a 5% de probabilidade. Não se constatou diferença significativa nas médias das variáveis NF, PE, ND e DF. Não obstante, às características CF, PP, NP e PC variaram, sendo que no tratamento T4 obteve-se a maior média de peso de cacho por planta (15,86Kg/cacho/planta), seguido pelos tratamentos T1, T2 e T3 os quais não variaram significativamente entre si e apresentaram rendimentos de 15,45, 14,66 e 14,53Kg/cacho/planta, respectivamente. No tratamento T5, obteve-se o menor rendimento (9,42 Kg/cacho/planta).
Thesagro: | Banana; Irrigação.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/56845/1/Producao-da-alissonjadavipsilva.pdf
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (28427-1) - UPC - AA - PP - CD 2012.005 -  -  - PCT