Data/hora: 12/06/2024 16:19:35

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	20/12/2004	
Data da última atualização: 	30/05/2018	
Autoria: 	ANDRADE, C. de L. T. de; COSTA E. L. da; ALBUQUERQUE, P. E. P. de.	
Afiliação: 	CAMILO DE LELIS TEIXEIRA DE ANDRADE, CNPMS; PAULO EMILIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE, CNPMS.	
Título: 	Desenvolvimento e calibração de guias de onda para TDR.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola Ambiental, Campina Grande, v. 7, n. 1, p. 173-176, 2003.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	A medição da umidade do solo é crucial para a pesquisa e o manejo de irrigação. Entre os métodos mais recentes de determinação da umidade está o da reflectometria no domínio do tempo (TDR) que se baseia na correlação entre a capacidade dielétrica do solo e a sua umidade. A obtenção do perfil de umidade do solo requer a utilização de um grande número de guias de onda, cujo custo ainda é elevado. Por outro lado, as curvas de calibração relacionando umidade com a capacidade dielétrica do solo foram desenvolvidas para outros meios porosos. solos desestruturados e solos de países com clima temperado. O objetivo deste trabalho foi construir uma guia de onda com materiais facilmente encontrados no mercado nacional e calibrá-Ia para solos tropicais. As curvas de calibração para o Neossolo quartzarênico e Latossolo Vermelho são distintas e diferentes dos modelos apresentados na literatura. A modificação de um modelo matemático, fisicamente embasado, permitiu a geração de curvas de calibração com ajuste adequado, porém independentes para cada tipo de solo.	
Palavras-Chave: 	Instrumentação.	
Thesagro: 	Irrigação; Umidade do solo.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/31339/1/Desenvolvimento-calibracao.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (17329-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS