Data/hora: 31/05/2024 23:58:15

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	A - 2	
Data corrente: 	05/07/2019	
Data da última atualização: 	24/01/2020	
Autoria: 	ALMEIDA, L. G. F. de; PARRELLA, R. A. da C.; SIMEONE, M. L. F.; RIBEIRO, P. C. de O.; BARBOSA, G. M. P.; BRITO, P. L.; COSTA, A. S. V. da; SANTOS, A. S. dos.	
Afiliação: 	Luciana Gomes Fonseca de Almeida, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; RAFAEL AUGUSTO DA COSTA PARRELLA, CNPMS; MARIA LUCIA FERREIRA SIMEONE, CNPMS; Pedro César de Oliveira Ribeiro, Universidade Federal de Viçosa; Gabriela Maria Pereira Barbosa, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Philipe Luan Brito, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Alexandre Sylvio Vieira da Costa, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Alexandre Soares dos Santos, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.	
Título: 	Characterization of cell wall polysaccharides and cellulosic ethanol potential in genotypes of sorghum biomass.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	International Journal of Development Research, v. 9, n. 4, p. 26810-26820, 2019.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	In this study, the physicochemical characterization of the cell wall polysaccharides of different genotypes of sorghum bicolor, (Sorghum bicolor (L.) Moench) were obtained using the raw biomass and after the chemical pretreatments, with the objective of this culture being a potential source for the production of cellulosic ethanol. Among the evaluated materials two hybrids brown midrib (bmr) sorghum biomass were tested compared to three conventional sorghum biomass hybrids. The lignocellulosic composition of the raw biomass of each genotype, and after acid and alkaline pretreatments was determined for future investigations of improved ethanol yields. The lignocellulosic composition of the biomass of the bmr hybrid 2015B002 and 2015B003 stood out, presenting significantly lower lignin contents (4.63%) than the conventional hybrids (7.15%).The results showed that the acid treatment followed by the alkaline treatment showed the best performance after the enzymatic hydrolysis, supported by the Scanning Electron Microscopy (SEM), Fourier Transform Infrared Analysis (FTIR), Thermal analysis (TG) and crystallinity index analyzes that demonstrated the desired structural modification. Cellulosic ethanol production for the evaluated hybrids ranged from 6,612 to 11,838 liters per hectare per cycle of 180 days.	
Palavras-Chave: 	Hidrólise enzimática; Rendimento de açúcar.	
Thesagro: 	Celulose; Nervura; Sorghum Bicolor.	
Categoria do assunto: 	F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/199207/1/Characterization-cell.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (28869-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS