Data/hora: 11/06/2024 18:05:16

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | Nacional - B
Data corrente: | 02/07/2007
Data da última atualização: | 25/07/2017
Autoria: | CHAIM, A.; PESSOA, M. C. P. Y.; FERRACINI, V. L.
Afiliação: | ALDEMIR CHAIM, CNPMA; MARIA CONCEICAO PERES YOUNG PESSOA, CNPMA; VERA LUCIA FERRACINI, CNPMA.
Título: | Eficiência de deposição de pulverização em videira, comparando bicos e pulverizadores.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | Pesticidas: Revista de Ecotoxicologia e Meio Ambiente, Curitiba, v. 14, p. 39-46, jan./dez. 2004.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Utilizou-se Rodamina B como traçador para avaliar a eficiência de deposição de pulverização, comparando um pulverizador do tipo carreta com ventilador tradicional, com dois tipos de pulverizadores com ventilador com tomada de ar frontal, sendo um o Airbus 200 e outro o Airbus 500 fabricados pela Jacto. O pulverizador tradicional foi regulado com bicos Yamaho D3 e os dois outros pulverizadores trabalharam regulados com bicos JA-1 ou API-110.015. O equipamento Jacto Airbus 500, equipado com 10 bicos JA-1, regulado para aplicar 246 L/ha foi o mais eficiente, depositando 82% de produto na planta, com perdas de 8% para o solo e 10% por evaporação ou deriva.
Palavras-Chave: | Eficiência; Tecnologia de aplicação.
Thesagro: | Agrotóxico; Controle de Qualidade; Poluição Ambiental; Proteção Ambiental; Pulverizador.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/162069/1/2004SP-29-Chaim-Eficiencia-6936.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (6936-1) - UPC - AP - DD - Aq4 G1 -  - 2007.00152 - DIS