Data/hora: 12/06/2024 22:08:10

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	28/11/2011	
Data da última atualização: 	17/08/2017	
Autoria: 	SHIRATSUCHI, L. S.; VILELA, M. F.; FERGUSON, R. B.; SHANAHAN, J. F.; ADAMCHUK, V. I.; RESENDE, A. V.; HURTADO, S. C.; CORAZZA, E. J.	
Afiliação: 	LUCIANO SHOZO SHIRATSUCHI, CPAC; MARINA DE FATIMA VILELA, CPAC; RICHARD B. FERGUSON, UNIVERSITY OF NEBRASKA; JOHJN F. SHANAHAN, PIONEER HIBRED; VIACHESLAV I. ADAMCHUK, McGILL UNIVERSITY; ALVARO VILELA DE RESENDE, CNPMS; SANDRO C. HURTADO, BOLSISTA; EDEMAR JOAQUIM CORAZZA, SCT.	
Título: 	Desenvolvimento de um algoritmo baseado em sensores ativos de dossel para recomendação da adubação nitrogenada em taxas variáveis.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	In: INAMASU, R. Y.; NAIME, J. de M.; RESENDE, A. V. de; BASSOI, L. H.; BERNARDI, A. C. de C. (Ed.). Agricultura de precisão: um novo olhar. São Carlos: Embrapa Instrumentação, 2011. p. 184-188.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O uso de sensores ativos de dossel (ACS) para o ajuste da aplicação localizada em tempo real de fertilizantes nitrogenados é promissor na região do Cerrado, onde grande quantidade de fertilizantes à base de nitrogênio (N) são aplicados em doses uniformes. A vantagem desta técnica comparada com a aplicação tradicional em dose uniforme é principalmente na sincronia da aplicação do N com a época ideal de absorção do nutriente pela planta no decurso da cultura considerando a variabilidade espacial. O objetivo deste estudo foi a geração de um primeiro algoritmo para cálculo da dose de N em milho baseado em leituras destes ACS na região do Cerrado. O experimento foi conduzido em fazenda em 7 locais (durante as safras 2010 e 2011), utilizando faixas longas experimentais com diferentes doses de N (0, 72, 144, 216, 288 and 360 kg N ha-1) com três repetições. Cada uma consistiu de uma faixa de 500m de comprimento em sistema de plantio direto em sequeiro. As medições com os sensores foram realizadas entre os estádios fenológicos de V11 e V13 utilizando um sensor ativo de três bandas (infravermelho próximo, vermelho e vermelho próximo) e um clorofilômetro portátil. A produtividade de grãos foi medida com colhedoras equipadas com monitores de produtividade e DGPS. Foi possível a geração de um primeiro algoritmo para utilização no segundo estágio do projeto, onde serão realizadas as validações comparando com outros procedimentos e abordagens para manejo localizado de N.	
Palavras-Chave: 	Aplicação em taxas variáveis; Aplicação em tempo real; Maize; Sensor óptico; Sensor optico ativo de dossel; Sensors.	
Thesagro: 	Agricultura de Precisão; Cerrado; Milho.	
Thesaurus Nal: 	Fertilizer application; Precision agriculture; Savanna soils.	
Categoria do assunto: 	--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/48107/1/Desenvolvimento-algoritmo.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/60881/1/Desenvolvimento-de-um-algoritmo.PDF	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (24033-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS
AI-SEDE - (53043-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS