Data/hora: 11/06/2024 18:05:25

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso
Data corrente: | 08/02/2013
Data da última atualização: | 02/05/2024
Autoria: | QUEIROZ, J. C.; RODRIGUES, M. G. F.; MARTINS, S. H. V.; ROCHA, L. P. G. da.
Afiliação: | JEFFERSON COELHO QUEIROZ; MEIRY GLAUCIA F. RODRIGUES; SÉRGIO HENRIQUE V. MARTINS; LUCIMAR PACHECO G. DA ROCHA.
Título: | Influência das propriedades de adsorventes naturais e modificados na remoção de íons Cu2+e Pb2+ em solução.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 7.; JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FACEPE/UNIVASF, 1., 2012, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2012.
Páginas: | p. 491-499.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Série: | (Embrapa Semiárido. Documentos, 248).
Idioma: | Português
Conteúdo: | As argilas são materiais de ocorrência natural, formadas por pequenos cristais, que entre suas propriedades, destacam-se a adsorção e capacidade de troca catiônica. Em geral, espécies químicas podem interagir com esses sólidos por meio do processo de troca iônica, devido à presença das cargas negativas, sendo esse, um processo reversível. Este trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade de retenção de íons metálicos por argilas naturais e modificadas quimicamente, propondo uma alternativa de baixo custo para a remoção de metais pesados. As argilas foram submetidas a tratamentos químicos com o objetivo de aumentar a capacidade de troca catiônica desses materiais. Os adsorventes naturais e modificados foram caracterizados por Difração de Raios X, Microscopia Eletrônica de Varredura, Análises Térmicas e Medida da Área Superficial Específica pelo método de BET. A capacidade de troca catiônica foi determinada em destilador de nitrogênio e os adsorventes foram avaliados com relação à capacidade de remoção dos cátions cobre (Cu2+) e chumbo (Pb2+), presentes em solução aquosa com diferentes tempos de contato (12 horas e 24 horas). Os difratogramas evidenciam a intensidade mais alta dos picos característicos de argilas do tipo esmectítico e se encontram dentro da faixa apresentada pelos argilominerais desse grupo. Nas micrografias, observou-se que as partículas lamelares se encontraram empilhadas e aglomeradas, formando aglomerados de morfologia irregular e com dimensões variáveis, concordando com o comportamento apresentado para argilas desse grupo. A capacidade de troca de cátions (CTC) obtida para a argila natural foi de aproximadamente 83 meq/100g, indicando uma elevada capacidade para substituição isomórfica. Os testes de troca iônica confirmaram o elevado poder de adsorção dessa argila. Os íons de chumbo e cobre foram adsorvidos com taxa de retenção superior a 90% para a argila na forma amoniacal. Os resultados mostraram que o tempo de troca iônica (12 horas e 24 horas) pouco influenciou o teor de metal removido, exceto para a amostra de argila na forma amoniacal, na remoção de chumbo. A diferença no percentual de remoção entre os metais avaliados pode ser atribuída ao tamanho e à carga desses cátions e à estrutura da argila estudada.
Palavras-Chave: | Metais pesados; Natural resource; Troca iônica.
Thesagro: | Argila; Recurso natural; Solo.
Thesaurus Nal: | Soil.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/76246/1/lucimar-pacheco.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (49490-1) - UPE - AA - CD - 904 -  -  - DIS