Data/hora: 02/06/2024 14:40:24

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/03/2006
Data da última atualização: | 22/03/2006
Autoria: | NAIME, J. M.; PEDROTTI, A.; CRESTANA, S.; CRUVINEL, P. E.; VAZ, C. M. P.; PALETTO, E. A.
Título: | Calibração e parâmetros estatísticos de um minitomógrafo computadorizados de raio gama e X para um planossolo do Estado do Rio Grande do Sul-Brasil.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | [São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 1999]. 4p. Trabalho apresentado no 14º Congresso Latinoamericano de la ciencia del Suelo-CLACS-99, Temuco, Chile.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A tomografia computadorizada por transmissão de raios gama e X é o processo de obtenção da imagem reconstruída da seção transversal ou fatia de um corpo através de um computador, utilizando-se um equipamento externo ao mesmo, podendo ser utilizada para medir a densidade do solo e o conteúdo de água de amostras de solo.
Palavras-Chave: | Albaqualf; CT; Densidade do solo; Tomografia computadorizada.
Thesagro: | Planossolo; Raio Gama; Raio X.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9632-1) - UPC - SP - -- - PROCI-99.00113 -  - 1999.00113 - DIS