Data/hora: 04/06/2024 17:47:41

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 05/07/1996
Data da última atualização: | 18/07/2018
Autoria: | MILLAR, A. A.; CHOUDHURY, E. N.
Afiliação: | AGUSTIN ANTONIO MILLAR, Consultor CPATSA; ELIANE NOGUEIRA CHOUDHURY, CPATSA.
Título: | A model to define operational irrigation frequency for maximum yield of crops.
Ano de publicação: | 1980
Fonte/Imprenta: | Turrialba, v.30, n. 4, p. 391-398, 1980.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | Se describe un modelo para definir la frecuencia operacional de riego para obtener maxima produccion de los cultivos. El modelo usa como informacion basica la respuesta de la planta e las condiciones de humedad en el suelo, caracteristicas de retencion y movimiento del agua en el suelo, evapotranspiracion y demanda atmosferica. Se presentan los resultados de la aplicacion del modelo en cultivos de tomate y frijol, en un suelo franco arenoso. Se discute el uso de la informacion mundial de la relacion entre rendimiento de los cultivos y el potencial matricial de agua en el suelo.
Palavras-Chave: | Frequencia da irrigação; Manejo de solo e água.
Thesagro: | Balanço Hídrico; Feijão; Irrigação; Tomate.
Thesaurus Nal: | frequency; irrigation; water balance.
Categoria do assunto: | F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/179789/1/Turrialba-v.30-n.4-p.391-398-1980.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (7566-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS