Data/hora: 23/06/2024 17:46:26

Biblioteca(s): | Embrapa Amazônia Oriental.
Data corrente: | 26/04/2023
Data da última atualização: | 26/04/2023
Autoria: | GERHARD, P.; CONDE, G. B.
Afiliação: | PEDRO GERHARD, CPATU; GISELLY BRITO CONDE.
Título: | Mapeamento da rede fluvial e fragmentação de uma mesobacia hidrográfica no nordeste paraense.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 15., 2011, Curitiba. Anais... São José dos Campos: INPE, 2011.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O mapeamento de sistemas fluviais apresenta dificuldades que incluem a aquisição de dados precisos de elevação do terreno e interpretando imagens de satélite sob a influência de diferentes coberturas do solo. Verificando os dados mapeados no campo inclui rastreamento de estradas e trilhas e registro de travessias de estradas/córregos. Estes oferecem informações sobre o fluxo fragmentação da rede, uma questão ambiental relativamente desconhecida. Em relação a isso, mapeamos os dois riachos e estradas de uma bacia hidrográfica de 15.000 hectares no nordeste do Pará, Brasil. Dados disponíveis incluídos Landsat-TM e imagens ALOS-Prism, 100.000 mapas topográficos digitalizados e dados de elevação SRTM de 90 m. Rede de transmissão foi gerado por modelagem SWAT, auxiliado pela rede de fluxo existente a partir de mapas topográficos. A drenagem foi corrigido ainda mais por uma interpretação visual dos dados ALOS-Prism (por exemplo, adicionando detalhes no fluxo sinuoso atinge). O trabalho de campo incluiu a anotação de estradas/cruzamentos de córregos, previamente mapeados ou não. A partir deste dados de campo, observamos que a modelagem SWAT erra ao estender a montante e retrair a jusante diferentes setores de captação, provavelmente relacionados a características geológicas, pedológicas, de uso e cobertura da terra locais. o 105 as travessias observadas apresentaram eventos de fragmentação da rede de riachos, como áreas permanentemente alagadas a montante e projeto de bueiro ruim (70% das ocorrências). O estudo mostrou que o uso de fontes de mapas de diferentes escalas espaciais pode dificultar o mapeamento adequado da drenagem, mas um trabalho de campo minucioso pode corrigir parcialmente essas imprecisões. A fim de contabilizar os riscos ambientais, como a fragmentação da rede de córregos, o mapeamento de uma drenagem rede na escala do detalhe continua sendo um trabalho que deve incluir mais dados mapeados e considerações sobre o hidrologia regional e sazonalidade climática
Thesagro: | Bacia Fluvial; Hidrografia; Planejamento.
Categoria do assunto: | Z Localizações Geográficas
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1153373/1/MapeamentoredeFluvial.pdf
Registro original: | Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)
Exemplares: | CPATU - (58746-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS