Data/hora: 23/06/2024 20:31:35

Biblioteca(s): | Embrapa Pantanal.
Data corrente: | 06/10/1998
Data da última atualização: | 30/03/2017
Autoria: | PADOVANI, C. R.; GALDINO, S.; VIEIRA, L. M.
Afiliação: | EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuaria do Pantanal (Corumba, MS).
Título: | Transporte de deposicao de sedimento em suspensao no Rio Taquari, Pantanal - MS.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE LIMNOLOGIA, 6., 1997, Sao Carlos. A bacia hidrografica como unidade de estudo - caderno de resumos. Sao Carlos: UFSCar, 1997. p.523.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Transporte e deposicao de sedimento no leito dos rios sao provenientes dos processos erosivos da bacia de drenagem. Este trabalho e produto do sub-projeto "Impactos ambientais e socio-economicos na bacia do rio Taquari". Tem como objetivo avaliar a variacao espacial do sedimento em suspensao desde a sua entrada no Pantanal ate a foz do rio Taquari no rio Paraguai. Foram realizadas coletas nos periodos de cheia, vazante, seca e enchente nos anos de 1995 e 96. Foram considerados para estudo os seguintes trechos: alto (planalto), medio e baixo Taquari. Os dados relativos aos trechos alto e medio taquari foram obtidos na seca de 1995 e de seca e cheia de 1996. A entrada da fracao areia no Pantanal variou de 67 a 92% da descarga solida em suspensao total. O aporte medio do alto Taquari, para esses periods foi de 13.279 ton./dia para a fracao areia e de 5.054 ton./dia para a fracxao silte+argila, enquanto que a jusante, na primeira terca parte do medio Taquari, os valores foram de 7.197 e 4.209 ton./dia para areia e silte+argila, respectivamente. No ultimo ponto do medio Taquari (Porto Rolon) os valores foram de 5.054 para areia e 2.635 ton./dia para siltre+argila, evidenciando uma maior deposicao de areia, principalmente na primeira terca parte do trecho medio. Nesta primeira porcao, o Taquari e um rio meandrante, perdendo pouca agua para a planicie, sendo que as diferencas na quantidade de sedimento entre estas duas regioes evidenciam principalmente deposicao no proprio leito. Considerando o ultimo ponto do trecho medio, as diferencas refletem, principalmente as perdas por extravasamentos para a planicie, atraves dos chamados arrombados. No baixo Taquari, considerando-se todas as medias de 1995 e 96 (exceto para abr/95), de 8.044 ton./dia de sedimento em suspensao total, que entra em Porto Rolon nesse trecho, 5.971 ton./dia estao se desviando pelo arrombado Ze da Costa e a[penas 1.190 ton./dia sao transportados pelo leito antigo. A diferenca de 883 ton./deia reflete provavelmente perdas por deposicao entre o ponto amostrado a montante e aqueles a jusante.
Palavras-Chave: | Brasil; Rio Taquari.
Thesagro: | Hidrografia; Sedimento.
Thesaurus Nal: | Pantanal.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Pantanal (CPAP)
Exemplares: | CPAP - (36142-1) - UPC - SP - PP - SP15700 -  - 15700 - DIS