Data/hora: 10/06/2024 00:41:37

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 12/08/2004
Data da última atualização: | 15/03/2016
Autoria: | MAGALHÃES, W. L. E.; BOLZON DE MUNIZ, G. I.; MAZZA, R. A.
Afiliação: | Magalhães, pesquisador da Embrapa Florestas.
Título: | Tratamento mecânico visando o aumento da permeabilidade em madeira de Pinus elliottii Engelm var. elliottii.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRAS E EM ESTRUTURAS DE MADEIRA, 9., 2004, Cuiabá. Anais. Cuiabá: Ed. da UFMT, 2004.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
ISBN: | 85-327-0099-3
Idioma: | Português
Notas: | EBRAMEM.
Conteúdo: | Amostras de madeira de Pinus elliottii Engelm var. elliottii ainda verdes foram submetidas a tratamento mecânico de compressão uniaxial na direção radial. Construiu-se um aparato simples para caracterizar o tratamento através da medição do valor da permeabilidade ao ar por deslocamento de uma coluna d?água. A permeabilidade a líquidos foi medida impregnando-se as amostras de madeira com solução aquosa de polietileno glicol (PEG) a 10 %. O tratamento aumentou a permeabilidade ao ar da madeira nas direções longitudinal e tangencial, sendo que a permeabilidade a água aumentou em todas as direções.
Palavras-Chave: | Compressão uniaxial; Madeira maciça; Tratamento mecânico.
Thesagro: | Permeabilidade; Pinus Elliottii.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/141216/1/2004-Washington-TratamentoMecanico.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (35134-1) - UPC - AA - CD - CD0100 -  -  - DIS