Data/hora: 05/06/2024 13:57:07

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	AGUILAR, M. A.; CRUVINEL, P. E.; MORAES, E. S.	
Afiliação: 	Faculdade de Engenharia de Barretos; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Gerador de funções com microprocessador 8085 e interface digital/analógica.	
Ano de publicação: 	1984	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM ENGENHARIA-CICTE, 3., dez. 1984, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: USP-CETEPE, 1984. p.205.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Resumo.	
Conteúdo: 	Foi desenvolvido "software" com o objetivo especifico de gerar sinais, tais como triangular, senoidal, quadrada, trapezoidal, dente de serra e pulsos. Esses sinais podem apresentar variacoes de frequencia e de amplitude, definidas pelo usuario. Foi utilizada a porta 22H do circuito integrado 8155 (PPI) e por essa razao houve a necessidade de programa-lo inicialmente como porta de saida. A interface digital/analogica e constituida por dois circuitos integrados SN74LS08, uma malha de resistores R-2R e dois amplificadores operacionais BIMOS CA3140 de alto slewrate e impedancia de entrada da ordem de 1 T ohm. Os circuitos integrados SN74LS08 foram utilizados como chaves entre a porta 22H do 8155 (PPI) e a entrada do conversor digital/analogico. Essas chaves desemp	
Palavras-Chave: 	Agricultural instrumentation; Estrutura; Function generator; Gamma-ray; Gerador de funções; Instrumentação agropecuária; Microtomografia; Microtomography; Resolução; Resolution; Structure; X-ray.	
Thesagro: 	Raio Gama; Raio X; Solo; Tomografia.	
Thesaurus Nal: 	soil; tomography.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5115-1) - UPC - SP - -- - PROCI-84.00001 -  - 1984.00001 - DIS