Data/hora: 05/06/2024 06:36:14

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	21/10/1997	
Data da última atualização: 	13/11/2006	
Autoria: 	ACCIOLY, A. M. de A.	
Título: 	Pó de forno elétrico de siderurgia como fonte de micronutrientes e seu efeito no solo e na planta.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	1996.	
Páginas: 	70 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Agronomia)- Universidade Federal de Lavras, 1996.	
Conteúdo: 	No Brasil, e importante que seja intensificada uma pesquisa integrada de aproveitamento dos resíduos industriais e urbanos, como uma viável de minimizar os impactos causados ao meio ambiente por estes materiais. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a viabilidade de uso e um resíduo industrial, o pó de forno elétrico (FE) da indústria siderúrgica, como fonte de micronutrientes, para o milho e a alface, e seu efeito como contaminante do solo e da planta. Foram conduzidos dois experimentos: no primeiro testou-se o po de forno elétrico como fonte de micronutrientes para o milho, e no segundo avaliou-se o efeito residual deste material para a alface. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em vasos com 3,7 dm(cúbicos) de solo, utilizando um Cambissolo álico do município de Nazareno (MG). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial de 3 x 5, com quatro repetições sendo: três níveis de calagem e cinco tratamentos com micronutrientes (sem micronutrientes, com micronutrientes via fontes p.a., e com 250, 500 e 1000 kg/ha-1 do po de forno elétrico). Antes de cada cultivo, após a aplicação dos tratamentos e incubação, retirou-se amostras de solo de cada vaso e realizou-se a extração de Zn, Cd e Pb pelos extratores Mehlich-I, Mehlich-III e DTPA. A produção da matéria seca, só variou significativamente na presença de calagem. A adição do PFE proporcionou aumento em produção de biomassa em relação ao tratamento sem micronutrientes, no milho e na alface, porém inferiores aqueles proporcionados pela aplicação de micronutrientes via fontes p.a. Não ocorreram diferenças entre os tratamentos na produção de matéria seca do milho com a adição de doses crescentes de PFE. Na alface houve resposta linear para produção de matéria seca da parte aérea entre os tratamentos com adição de doses crescentes do PFE, na maior dose de calagem aplicada. A aplicação do PFE não promoveu diferenças significativas nos teores dos macronutrientes na parte aérea do milho. Apenas os teores de Zn na parte aérea do milho foram maiores nos tratamentos que receberam PFE em relação as fontes p.a., porém na ausencia de calagem ocorreu um incremento nos teores de todos os micronutrientes e Cd e Pb com o aumento das doses do resíduo. No milho os teores de Cd e Pb estiveram abaixo dos limites considerados tóxicos para a alimentação humana e animal. Na alface o PFE foi mais eficiente em fornecer Zn as plantas do que as fontes p.a, que por sua vez foram mais eficazes em fornecer Cu e Mn. Para os teores de Fe não existiram diferenças quanto a forma  de aplicação de micronutrientes. Os teores de micronutrientes e metais pesdos na parte aérea da alface foram muito altos, estando acima dos limites máximos permitidos em alimentos segundo a legislação brasileira. Os extratores utilizados não forma efetivos em extrair o Cd e Pb disponíveis do solo. Entretanto, os altos coêficientes de correlação entre Zn no solo extraído pelas três soluções extratoras e o teor de Zn na matéria seca do milho e da alface, mostraram estreita relação entre teores no solo e na planta, comprovando a eficiência dos extratores para avaliar a fitodisponibilidade de ZN.	
Palavras-Chave: 	Micronutriente; Po de forno eletrico.	
Thesagro: 	Alface; Calagem; Lactuca Sativa; Milho; Resíduo Industrial; Solo; Zea Mays.	
Thesaurus Nal: 	soil.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CPAMN - (852-1) - ADD - TS - PP - T30/96 -  - 1996.00030 - DIS
CPAO - (21299-1) - ADD - TS - -- - T 45/96 -  - 04.00008 - DIS
CNPMF - (23025-1) - UMT - TS - -- - TS1996/22 -  -  - DIS