Data/hora: 13/06/2024 03:34:41

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 29/07/2014
Data da última atualização: | 17/08/2023
Autoria: | NASCIMENTO, E. F. do.
Afiliação: | ELIEL FERREIRA DO NASCIMENTO.
Título: | Zonas homogêneas de manejo em viticultura irrigada.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | 2013.
Páginas: | 124 f.
Idioma: | Português
Notas: | Tese (Doutorado em Irrigação e Drenagem) -  Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agronômicas, Botucatu. Orientado por Luís Henrique Bassoi, Embrapa Semiárido.
Conteúdo: | Um dos fundamentos da agricultura de precisão é a análise da variabilidade de atributos do solo e da planta que se correlacionam com a produtividade e a qualidade dos produtos agrícolas, para então delimitar áreas homogêneas dos mesmos atributos para o manejo da cultura. Esse trabalho foi desenvolvido para avaliar a variabilidade espacial e temporal de atributos do solo e da planta e definir zonas homogêneas para o manejo em viticultura irrigada. O experimento foi conduzido em área de produção comercial, localizada no Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho, Núcleo 5, em Petrolina-PE. Para a realização do estudo foi selecionada uma área com 20 fileiras de plantas e 81 plantas por fileira (1,6 ha), em um pomar de videira cv. Thompson Seedless, enxertada sobre SO4, plantada em maio de 2004 no espaçamento de 4 x 2,5 m, irrigada por microaspersão, com 1 difusor por planta e conduzida no sistema de latada. A umidade volumétrica do solo (&#952;, m3.m-3) foi medida pela técnica de moderação de neutrons de 0,15 m até 1,2 m de profundidade e em intervalos de 0,15 m. A condutividade elétrica aparente do solo (CEa, dS.m-1) foi mensurada por medidor portátil nas camadas de 0-0,4 m e 0-0,8 m. O índice relativo do teor foliar de clorofila foi obtido por meio de clorofilômetro portátil e a produtividade da cultura foi estimada pelo número de cachos por videira. A variabilidade no espaço e no tempo desses atributos medidos no solo e na planta foi avaliada por técnicas geoestatíticas, em três ciclos de cultivo da videira (2011, 2012 e 2013). Os valores de &#952; apresentaram estabilidade no tempo, ou seja, as zonas homogêneas de maior capacidade de água disponível, anteriormente delimitadas, apresentaram maiores valores de umidade ao longo do tempo. Para a CEa, os melhores ajustes na interpolação e geração de mapas ocorreram quando &#952; foi maior. Para a área em questão foi possível reduzir o número de medidas da CEa de 820 para 180 pontos. Para o índice relativo do teor foliar de clorofila, a partir de uma densidade amostral máxima de 820 pontos, foi possível definir que o número mínimo de amostragens para a geração de mapas de zonas de manejo variou ao longo do ciclo da videira, sendo recomendado o mínimo de 410 pontos para a área em questão. A estimativa da produtividade no parreiral de videira de mesa pode ser obtida com confidência por meio da contagem de cachos em metade das plantas (810) presentes na área. Diante da constatação da variabilidade de atributos do solo e da planta em uma pequena área (1,6 ha) de cultivo irrigado de videira de mesa, verificou-se a oportunidade para o estabelecimento de zonas homogêneas para auxiliar o produtor nas tomadas de decisões quanto ao manejo da cultura.
Palavras-Chave: | Geoestatística; Variabilidade espacial; Variabilidade temporal.
Thesagro: | Condutividade Eletrica; Irrigação; Solo; Umidade; Uva; Vitis Vinifera.
Thesaurus Nal: | Grapes.
Categoria do assunto: | F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/105548/1/Eliel.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (52986-1) - UPA - TS - PP - 17/2013 -  - 2013.00017 - DIS