Data/hora: 08/06/2024 12:32:28

Biblioteca(s): | Embrapa Gado de Corte; Embrapa Pantanal.
Data corrente: | 23/03/1992
Data da última atualização: | 07/08/2018
Autoria: | SILVA, J. dos S. V. da.
Afiliação: | JOÃO DOS SANTOS VILLA DA SILVA, CPAP.
Título: | Aplicacoes de tecnicas de sensoriamento remoto e sistema de informacoes geograficas na avaliacao da dinamica de inundacao no Pantanal.
Ano de publicação: | 1991
Fonte/Imprenta: | Sao Jose dos Campos: INPE, 1991.
Páginas: | 139p.il.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertacao Mestrado.
Conteúdo: | Este trabalho tem por objetivo avaliar a dinamica de inundacao numa secao do Pantanal, a partir da analise e integracao de dados de sensoriamento remoto com dados de campo, usando um Sistema de Informacoes Geograficas (SIG). Foram utilizados dados de cotas fluviometricas tomados nos leitos dos rios e na planicie de inundacao, inagens do satelite Landsat 5-TM, fortografias aereas verticais pancromaticas, fotografias aereas obliquas de 35mm e documentos cartograficos disponiveis da area de estudo. Elaboraram-se 5 mapas tematicos do estado de inundacao no ano hidrologico de 1989, referentes as datas de 09/04/89, 11/05/89, 12/06/89, 14/07/89 e 16/09/89, os quais foram armazenados e quantificados atraves do SIG e impressos por uma plotadora Versatec. A integracao dos dados de area inundada obtidos das imagens de satelite com os dados de niveis de inundacao foi fundamentada nas analises de correlacao e regressao linear simples e multipla. A analise de correlacao demonstrou que os niveis fluviometricos do leito do rio e da planicie de inundacao estao altamente correlacionados com a extensao da area inundada e entre si, apresentando coeficientes de correlacao superiores a 0,95 em muitos casos. Com base nessas correlacoes, ajustaram-se equacoes de regressao para a estimativa de area inundada e niveis de inundacao na regiao avaliada. As observacoes de campo e os valores das cotas fluviometricas na planicie permitiram identificar 5 secoes com caracteristicas proprias de inundacao. Atraves das series temporais dos dados fluviometricos do posto de Ladario no rio Paraguai e do posto de Ticao de Fogo no rio Miranda, estimaram-se os periodos de retorno de inundacao para 5, 10 e 15 anos. Estimou-se a defasagem dos picos de inundacao entre os postos fluviometricos de Miranda e Ticao de Fogo. Este estudo servira de subsidio para o estabelecimento de opcoes de manejo desta regiao.
Palavras-Chave: | Bovine; Brasil; Dinamica de inundacao; Hidrology; Inundation; Management.
Thesagro: | Bovino; Clima; Enchente; Hidrologia; Inundação; Manejo; Sensoriamento Remoto; Solo; Vegetação.
Thesaurus Nal: | Pantanal; remote sensing.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/181077/1/Joao-Villa.pdf
Registro original: | Embrapa Pantanal (CPAP)

Exemplares:

CNPGC - (5696-1) - ADD - TS - PP - T765/91 - SIL - T765/91 - DIS
CPAP - (32279-1) - UPC - TS - PP - TS92.00005 -  - 1992.00005 - DIS