Data/hora: 22/06/2024 07:16:37

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	31/08/2001	
Data da última atualização: 	20/09/2004	
Autoria: 	ALBUQUERQUE, P. E. P. de; FERREIRA, P. A.; LOUREIRO, S. T.; BERNARDO, S.	
Título: 	Validade de Algumas Equacoes de Drenagem para Espacamento de Drenos Cobertos: II. Regime de Escoamento nao-Permanente.	
Ano de publicação: 	1992	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.27, n.6, p.949-962, jun.1992	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Dois tipos de solos de varzeas (solo Aluvial Eutrofico, de textura franco-argilosa, chamado de solo mineral, e associacao de Gley Humico Distrofico com solos Organicos Distroficos e textura argilo-arenosa, chamado de solo organico) foram utilizados para prever valores do espacamento entre drenos, por meio das seguintes teorias de drenagem, que sao validas para regime de escoamento nao-permanente: Glover, Tapp-Moody, Boussinesq-Schilfgaarde, Hammad e Bouwer-Schilfgaarde. Obtiveram-se a condutividade hidraulica saturada e a porosidade drenavel, utilizando-se o proprio modelo fisico, a partir de medicoes da posicao do lençol freatico. O valor real do espaçamento (149,0 cm) no modelo fisico, foi comparado com os valores estimados por meio das teorias. Na condicao em que o tubo de dreno tocava a camada impermeavel, as teorias de Glover e de Tapp-Moody mostraram-se ineficazes para qualquer tipo de material poroso. De forma geral, considerando os dois tipos de material poroso, em conjunto, a ordem de preferencia das teorias foi a seguinte: Glover, Hammad, Tapp-Moody, Bouwer-Schilfgaarde e Boussinesq-Schilfgaarde.	
Palavras-Chave: 	solo mineral; Varzeas.	
Thesagro: 	Lençol Freático; Solo Orgânico.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/20704/1/pab18_jun_92.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (20704-1) - UMT - AP - -- - 63072081 - P474 - 63072081 - DIS