Data/hora: 25/06/2024 18:51:59

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 31/08/2001
Data da última atualização: | 20/09/2004
Autoria: | ALBUQUERQUE, P. E. P. de; FERREIRA, P. A.; LOUREIRO, S. T.; BERNARDO, S.
Título: | Validade de Algumas Equacoes de Drenagem para Espacamento de Drenos Cobertos: II. Regime de Escoamento nao-Permanente.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.27, n.6, p.949-962, jun.1992
Idioma: | Português
Conteúdo: | Dois tipos de solos de varzeas (solo Aluvial Eutrofico, de textura franco-argilosa, chamado de solo mineral, e associacao de Gley Humico Distrofico com solos Organicos Distroficos e textura argilo-arenosa, chamado de solo organico) foram utilizados para prever valores do espacamento entre drenos, por meio das seguintes teorias de drenagem, que sao validas para regime de escoamento nao-permanente: Glover, Tapp-Moody, Boussinesq-Schilfgaarde, Hammad e Bouwer-Schilfgaarde. Obtiveram-se a condutividade hidraulica saturada e a porosidade drenavel, utilizando-se o proprio modelo fisico, a partir de medicoes da posicao do lençol freatico. O valor real do espaçamento (149,0 cm) no modelo fisico, foi comparado com os valores estimados por meio das teorias. Na condicao em que o tubo de dreno tocava a camada impermeavel, as teorias de Glover e de Tapp-Moody mostraram-se ineficazes para qualquer tipo de material poroso. De forma geral, considerando os dois tipos de material poroso, em conjunto, a ordem de preferencia das teorias foi a seguinte: Glover, Hammad, Tapp-Moody, Bouwer-Schilfgaarde e Boussinesq-Schilfgaarde.
Palavras-Chave: | solo mineral; Varzeas.
Thesagro: | Lençol Freático; Solo Orgânico.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/20704/1/pab18_jun_92.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (20704-1) - UMT - AP - -- - 63072081 - P474 - 63072081 - DIS