Data/hora: 07/06/2024 02:43:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	06/02/2009	
Data da última atualização: 	29/06/2023	
Autoria: 	PEREZ, D. V.; ALCÂNTARA, S. de; MELO, L. A. S.	
Afiliação: 	DANIEL VIDAL PEREZ, CNPS; SARAI DE ALCÂNTARA, UFRJ; LUIS A. S. MELO, Embrapa Meio Ambiente.	
Título: 	Alteraciones químicas en la capa superficial de un oxisol sometido a crecientes dosis de biosólido.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPOSIO INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, 3., 2008, Havana. Resumos [...]. Havana: Centro de Investigaciones del Ozono, 2008.	
Idioma: 	Espanhol	
Conteúdo: 	Entre las distintas posibilidades de uso del biosólido generado on el tratamiento de las aguas negras, aquella destinada a la agricultura es una de las más aceptables, pues, este material es sumamente rico en sustancias orgânicas y minerales. Con esta característica el todo podrá ser utilizado para condicionar el suelo y/o como abono. Todavia, él presenta, en su composición, alguns metales tóxicos. El uso de este material como abodo podría ocasionar alteraciones en las formas y concentraciones de estos metales, tanto en la fase sólida cuanto en la fase liquida del suelo, con consecuencias poco conocidas para las condiciones tropicales.. Asi, el objetivo de esta investigación es estudiar el impacto ocasionado por el uso agrícola del biosólido, de origem doméstica/industrial, en Jaguariúna, provincia de São Paulo. Se ha utiliado el delineamineto experimental de bloques al azar con 5 réplicas. Los tratamientos estudiados fueron: I. fertilización mineral (NPK), basado en los análisis del suelo; 2. Aplicación de biosolido con base en su concentración de nitrógeno y manteniendo la mitad de la cantidad aplicada en (1) (N/2); 3. aplicación de bioslóido mantiendo la cantidad de N aplicada en (1) (N); 4. Dos vezes la concentración de biosólido aplicada en el tratamiento, 3 (2N). Dos tipos de biosólido fueron aplicados: entre 2000 e 2004 se ha utilizado biosólido originario de la región de Barueri (SP), tipicamente industrial.; en 2005 ha sido aplicado biosólido originario de la ciudad de Jundiai (SP), que puede ser considerado de caracteristica doméstica. Ambos fueron donados pos SABESP, en forma adecuada para aplicación agricola. Los muestreos del suelo se los han hecho en Octubre de 2004. Octubre de 2005 y Marzo de 2006, con colectas en la profundidad de 0-20cm. Los análisis químicos del suelo fueron realiados conforme Manual de Metodologias de Embrapa Suelos. En general, después de 6 anos de uso del biosólido, algunas alteraciones fueron verificadas. Como esperado, el contenido de materia orgánica, medido indirectamente por el contenido de carbono orgánico, ha aumentado significativamente con relación al aumento de las dosis de biosólido. Eso presentó reflejos directos en la CCC del suelo, ya que los colóides orgánicos presentan una elevada cantidad de cargas superficiale negativas2. Por fin, el fósforo, sabidamente asociado a la mteria orgánica2, también presentó aumento del contenido en relación a las dosis de biosólido aplicadas a lo largo del tiempo. Todavía, la concentración de los elemento Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Ni e Cr, extraídos por Mechlich 1 y determinados por CP-OES, presentaron una significativa disminución en el año de 2006. Es probable que este hecho está relacionad a la calidad química del biosólido en 2005, originario de la ETe de Jundiaí. Como el origen de este biosólido era predominantemente doméstico, de esperaba una menor contribuición de los metales estudiados para el suelo. Bajo el punto de vista de la fertilidad, los datos obtenidos sugieren que lá aplicación de biosólido puede ser considerada benéfica para el suelo. Entretanto, el influencia del tipo de biosólido en la acumulación de ciertos metales trazas deve ser considerada.	
Palavras-Chave: 	Água negra; Biosólido.	
Thesagro: 	Oxisol.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/184121/1/ALTERACIONES-ok.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (13705-1) - UPC - RA - DD -  -  - 2009.00150 - DIS