Data/hora: 16/06/2024 01:18:20

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 14/02/2014
Data da última atualização: | 06/05/2015
Autoria: | GUIDOLINI, J. F.; ALMEIDA, A. M. de; VALLE JUNIOR, R. F. do; SCHULER, A. E.; ARAÚJO, M. V. N.
Afiliação: | Janaína Ferreira Guidolini; Alisson Mendonça de Almeida; Renato Farias do Valle Júnior; AZENETH EUFRAUSINO SCHULER, CNPS; Marcus Vinícius Neves Araújo.
Título: | Modelagem da dinâmica do uso e ocupação do solo (1975 a 2010) na bacia do Rio Uberaba, Município de Veríssimo - MG.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 34., 2013, Florianópolis. Anais... Florianópolis: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2013.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve por objetivo testar um modelo de simulação da dinâmica do uso e ocupação do solo, no período de 1975 a 2010, no trecho da bacia do Rio Uberaba situado no Município de Veríssimo, MG. Para a modelagem utilizou-se o módulo Land Change Modeler (LCM) pertencente ao SIG Idrisi Selva. As classes de uso e ocupação do solo analisadas foram: Mata, Agricultura e Pastagem. Houve um ligeiro aumento na área de mata no ano de 2010 devido à recomposição vegetal, enquanto a pastagem tornouse o principal uso, com o ganho de novas áreas onde substituiu a agricultura. Por sua vez, a agricultura apresentou as maiores perdas em área no período. Uma tentativa de prognóstico de uso da terra com o LCM para 2050 não obteve resultados conclusivos, pois o modelo utilizado, com base nas Cadeias de Markov, assume as transições como processos estacionários.
Palavras-Chave: | Land Change Modeler; Manejo de bacia hidrográfica.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/97429/1/modelagem-da-dinamica.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (17969-1) - UPC - AA - DD - 14.00089 -  - 14.00089 - DIS