Data/hora: 24/06/2024 16:42:13

Biblioteca(s): 	Embrapa Agrossilvipastoril.	
Data corrente: 	08/03/2021	
Data da última atualização: 	09/03/2021	
Autoria: 	SABINO, M.; SOUZA, A. P. de; ULIANA, E. M.; LISBOA, L.; ALMEIDA, F. T. de; ZOLIN, C. A.	
Afiliação: 	MARLUS SABINO, UFMT, Cuiabá-MT; ADILSON PACHECO DE SOUZA, UFMT, Sinop-MT; EDUARDO MORGAN ULIANA, UFMT, Sinop-MT; LUANA LISBOA, CPRM, Manaus-AM; FREDERICO TERRA DE ALMEIDA, UFMT, Sinop-MT; CORNELIO ALBERTO ZOLIN, CPAMT.	
Título: 	Intensity-duration-frequency of maximum rainfall in Mato Grosso State.	
Ano de publicação: 	2020	
Fonte/Imprenta: 	Revista Ambiente & Água, v. 15, n. 1, e2373, 2020.	
ISSN: 	1980-993X	
DOI: 	https://doi.org/10.4136/ambi-agua.2373	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	EN-US: Intensive rainfall is an important meteorological variable that is of technical interest in hydraulic projects. This study therefore generated Intensity-Duration-Frequency equations (IDF) for 14 weather stations in Mato Grosso State, based on pluviograph analysis. Annual maximum rainfall data regarding 10-to-1440-minute long rainfall events were collected from digitized daily pluviographs. Data adherence to the generalized extreme value distribution (GEV) was checked through the Kolmogorov-Smirnov test at a 20% significance level. Next, the maximum probable rainfall for return periods such as 2, 5, 10, 20, 30, 50 and 100 years was calculated and the IDF equations were adjusted. The performance of the IDF equations was evaluated based on mean absolute error (MAE), root mean square error (RMSE), bias, Willmott's concordance index and Nash-Sutcliffe efficiency index (ENS). Adjusting the IDF equations was only possible for rainfall durations ranging from 10 to 360 min at each station due to the low frequency of longer rainfalls. High variation was present in parameters of the IDF equation and in maximum rainfall intensity between stations. The satisfactory performance of the models, as attested to by statistical indices, allows using IDF equations adjusted for rainfall durations from 10 to 360 min, and return periods from 2 to 100 years, in the regions of the Mato Grosso weather stations. | PT-BR: A chuva intensa é uma importante variável meteorológica que apresenta interesse técnico em projetos hidráulicos. Assim, este estudo teve como objetivo obter equações intensidade-duração-frequência (IDF), obtidas por análise de pluviógrafos, para 14 estações no Estado do Mato Grosso. As séries anuais de intensidade máximas de chuva com duração de 10 a 1440 min foram obtidas de Pluviogramas diários digitalizados. Verificada a aderência das séries à distribuição generalizada de valores extremos, pelo teste de Kolmogorov-Smirnov à 20% de significância, calculou-se as chuvas máximas prováveis para os tempos de retorno de 2, 5, 10, 20, 30, 50 e 100 anos e, ajustaram-se as equações IDF. O desempenho das equações IDF foi avaliado pelo erro absoluto médio (MAE), erro quadrático médio (RMSE), bias, índice de concordância de Willmott e índice de eficiência de Nash-Sutcliffe (ENS). Em todas as estações foi possível ajustar apenas equações IDF para chuvas com duração de 10 a 360 min, devido à baixa frequência de chuvas com duração superior. Houve grande variação na intensidade máxima da chuva e dos parâmetros da equação IDF entre as estações estudadas. O bom desempenho dos modelos, conforme atestados por índices estatísticos, permitem a utilização das equações IDF para as durações de 10 a 360 min e tempo de retorno de 2 a 100 anos, nas regiões das estações do Mato Grosso.	
Palavras-Chave: 	Mato Grosso.	
Thesagro: 	Chuva; Recurso Hídrico.	
Thesaurus Nal: 	Rainfall simulation; Water resources.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/221723/1/2020-cpamt-caz-intensy-duration-maximum-rainfall-mato-grosso.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agrossilvipastoril (CPAMT)	
Exemplares: 	CPAMT - (1615-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS