Data/hora: 17/06/2024 10:14:49

Biblioteca(s): | Embrapa Agroenergia.
Data corrente: | 15/10/2015
Data da última atualização: | 15/02/2016
Autoria: | MACHADO, B. R.; GONCALVES, S. B.; ALMEIDA, J. R. M. de; PACHECO, T. F.
Afiliação: | Breno R. Machado, UnB; SILVIA BELEM GONCALVES, CNPAE; JOAO RICARDO MOREIRA DE ALMEIDA, CNPAE; THALYTA FRAGA PACHECO, CNPAE.
Título: | Avaliação da adaptação de Spathaspora passalidarum na fermentação da fração hemicelulósica de pré-tratamento ácido
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO NACIONAL DE BIOPROCESSOS, 20.; SIMPÓSIO DE HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DE BIOMASSA, 11., 2015, Fortaleza, CE. [Anais ...]. São Paulo: Associação Brasileira de Engenharia Química, 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar e buscar elevação de rendimento e produtividade na produção de etanol, em escala de bancada, a partir de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar empregando S. passalidarum e a estratégia de aclimatação. A fração hemicelulósica foi produzida por pré-tratamento ácido. A levedura, antes da aclimatação, não foi capaz de consumir os açúcares do hidrolisado. Após aclimatação, obteve-se, na fermentação, um fator de conversão de substrato em etanol de 0,404 g de etanol/g de açúcar, produtividade de 0,357 g de etanol/L.h e velocidade de consumo de substrato de 0,884 g de açúcar/h. Visando avaliar se o aumento da tolerância da cepa seria conservado, a levedura adaptada foi propagada em meio rico e, em seguida, inoculada no hidrolisado, obtendo-se um fator de conversão de substrato em etanol de 0,302 g de etanol/g de açúcar, produtividade de 0,208 g de etanol/L.h e velocidade de consumo de substrato de 0,689 g de açúcar/h, coeficiente menores que os obtidos após aclimatação, porém muito superiores aos que eram obtidos antes da aclimatação. Acredita-se que a cepa se tornou mais tolerante aos compostos tóxicos pela aclimatação, mas que nem todas as características foram propagadas para as novas células (cultivadas em meio rico). A estratégia de aclimatação da levedura S. passalidarum foi eficaz para melhoria de seu desempenho, demonstrando ser possível aumentar a eficiência de aproveitamento da fração hemicelulósica da biomassa trabalhando nas condições estabelecidas.
Palavras-Chave: | Bagaço de cana de açúcar; Produção de etanol.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agroenergia (CNPAE)
Exemplares: | CNPAE - (2723-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS