Data/hora: 20/06/2024 03:41:27

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroindústria de Alimentos.	
Data corrente: 	25/11/1998	
Data da última atualização: 	22/01/2008	
Autoria: 	PARK, K. J.; ALONSO, L. F. T.; CORNEJO, F. E. P.	
Título: 	Transferência de calor em um secador convectivo vertical munido de misturador estático.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA MECÂNICA, 14., 1997, Bauru. Resumos... Bauru: UNESP: ABCM, 1997.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Um secador convectivo vertical munido de promotores estáticos de mistura de sólidos foi construído e testado Os promotores estáticos são as gincanas colocadas com sentido de torção alternadas para permitir uma melhor mistura de sólidos que escoam pela ação da gravidade, permitindo uma melhor troca térmica entre o ar e o sólido. 	
Thesagro: 	Secador; Transferência de Calor.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agroindústria de Alimentos (CTAA)	
Exemplares: 	CTAA - (1013-1) - UPC - SP - -- - 1997/061 -  - 1998.00247 - DIS