Data/hora: 21/09/2024 13:29:26

Biblioteca(s): 	Embrapa Territorial.	
Tipo da produção científica: 	Documentos	
Data corrente: 	07/04/2010	
Data da última atualização: 	24/05/2011	
Autoria: 	ANDRADE, R. G.; BATISTELLA, M.; VICTORIA, D. de C.; BARBOSA, R. A.; PAZ, A. R. da.	
Afiliação: 	RICARDO GUIMARAES ANDRADE, CNPM; MATEUS BATISTELLA, CNPM; DANIEL DE CASTRO VICTORIA, CNPM; RODRIGO AMORIM BARBOSA, CNPGC; ADRIANO ROLIM DA PAZ, CNPM.	
Título: 	Uso de técnicas de sensoriamento remoto no mapeamento da evapotranspiração de pastagens.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite, 2009.	
Páginas: 	44 p.	
Série: 	(Documentos, 75).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A atividade pecuária brasileira tem participação significativa no Produto Interno Bruto (PIB). O baixo custo de produção de carne bovina, fundamentalmente pela exploração das áreas de pastagem de forma extensiva, coloca o país como o principal exportador mundial. No entanto, existem inúmeros fatores que influenciam no ganho de peso satisfatório do rebanho, dentre estes o déficit hídrico se destaca principalmente pelas irregularidades do regime pluvial. Assim, os processos evapotranspirativos tornam-se relevantes no diagnóstico das condições ambientais das áreas sob pastagem. A identificação de períodos críticos ao longo das estações do ano contribui para o controle da intensificação de processos inerentes à degradação das pastagens. As técnicas de sensoriamento remoto tem sido muito promissoras para o desenvolvimento de medidas mais confiáveis e economicamente viáveis para a produção vegetal em grandes áreas. O algoritmo Sebal (Surface Energy Balance Algorithm for Land), por exemplo, possibilita o cálculo do fluxo de calor latente pela diferença na equação clássica do balanço de energia. A aplicação do Sebal tem sido realizada extensivamente em diversas regiões do mundo, que possuem diferentes características climáticas, com resultados bastante promissores. Utilizando imagens TM - Landsat 5 das áreas sob pastagens da Fazenda Experimental da Embrapa Gado de Corte e o algoritmo SEBAL, realizou-se o mapeamento de diversas variáveis do balanço de energia. A evapotranspiração média estimada variou de 1 a 2 mm d-1, em concordância com outros valores de literatura.	
Palavras-Chave: 	Imagens TM - Landsat; SEBAL.	
Thesagro: 	Balanço de Energia; Evapotranspiração; Pastagem.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://www.cnpm.embrapa.br/publica/download/evapotranspiracao_pastagens.pdf	
Registro original: 	Embrapa Territorial (CNPM)	
Exemplares: 	CNPM - (2731-1) - UMT - FL - DD - 09/083 - DOC - 2009.083 - DIS