Data/hora: 23/09/2024 10:33:28

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio-Norte.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	07/02/2011	
Data da última atualização: 	19/12/2023	
Autoria: 	OLIVEIRA, S. R. M. de; ANDRADE JUNIOR, A. S. de; RIBEIRO, J. L.; BARROS, M. A.	
Afiliação: 	SIMONE RAQUEL MENDES DE OLIVEIRA, UFPI; ADERSON SOARES DE ANDRADE JUNIOR, CPAMN; JOSE LOPES RIBEIRO, CPAMN; MICHEL ALVES BARROS, UFPI.	
Título: 	Características tecnológicas da fibra do algodão herbáceo em resposta a irrigação.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	In: WORKSHOP INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA IRRIGAÇÃO, 3.; CONFERÊNCIA SOBRE RECURSOS HÍDRICOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 2., 2010, Fortaleza. Anais... Sobral: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 2010.	
Páginas: 	P. 1070-1076	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de lâminas de irrigação (474,7; 405,2; 360,2 e 315,2 mm) sobre as características tecnológicas da fibra do algodão herbáceo (comprimento de fibra, uniformidade de comprimento de fibra, índice de fiabilidade, índice de fibras curtas, resistência, índice micronaire, maturidade e porcentagem de fibras). O experimento foi conduzido na área experimental da Embrapa Meio-Norte, em Teresina, PI. As lâminas de irrigação, repostas com base na evapotranspiração de referência (ETo) local, foram aplicadas através de um sistema de irrigação por aspersão convencional. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, com quatro repetições e as lâminas dispostas em faixas. O comprimento de fibra (UHM), índice de uniformidade do comprimento da fibra (UNF) e o índice de fiabilidade (SCI) apresentaram comportamento linear crescente com a imposição de lâminas de irrigação. O índice de fibras curtas (SFI), o índice micronaire (MIC) e a maturidade (MAT) decresceram linearmente com o acréscimo das lâminas de irrigação. A porcentagem da fibra (PF) seguiu comportamento quadrático em função das lâminas de irrigação, alcançando o valor máximo (42,79%) com a lâmina ótima de irrigação de 397,3 mm. A resistência (STR), não foi influenciada de maneira significativa com a aplicação das diferentes lâminas de irrigação.	
Thesagro: 	Gossypium Hirsutum; Manejo de Água.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/26488/1/ARTIGO-160.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio-Norte (CPAMN)	
Exemplares: 	CPAMN - (24819-1) - UPC - AA - PP - S 06/11 -  - 2011.0006 - DIS