Data/hora: 15/06/2024 16:02:00

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Tipo da produção científica: 	Orientação de Tese de Pós-Graduação	
Data corrente: 	13/07/2009	
Data da última atualização: 	23/05/2023	
Autoria: 	ANDRADE NETO, T. M. de.	
Afiliação: 	Torquato Martins de Andrade Neto, UFRB.	
Título: 	Monitoramento de íons na solução e no extrato de saturação do solo sob aplicação de diferentes concentrações de sais fertilizantes na água de irrigação em bananeira da terra.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	2009.	
Páginas: 	78 p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas. Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF; Orientador.	
Conteúdo: 	A fertirrigação possibilita total controle da quantidade de fertilizantes que devem ser aplicados ao solo em função da demanda das culturas. Essa aplicação de sais solúveis ao solo requer o monitoramento de íons para otimização dessa tecnologia. O conhecimento da composição química da solução do solo, bem como da condutividade elétrica é importante para um manejo sustentável da fertirrigação. Nesse aspecto, o monitoramento de nitrato (NO3-) e potássio (K+) tem enorme importância, pois são dois dos nutrientes vitais ao desenvolvimento da maioria das culturas. A condutividade elétrica do solo pode ser utilizada para quantificar  a quantidade de sais presente no solo. O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a concentração dos íons na solução do solo e no extrato saturação sob aplicação de diferentes concentrações de sais fertilizantes na água de irrigação em bananeira cv Terra. Foi instalado um experimento no delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 6 x 2, seis concentrações de fertilizantes (1,0; 2,5 e 4,0 g.L-¹ de uréia e 13,0; 10,0 e 3,0 g L-¹ de nitrato de cálcio) e dois sistemas de irrigação localizada (microaspersão e gotejamento), totalizando 12 tratamentos. A parcela experimental foi representada por 20 plantas de bananeira 'Terra', totalizando 240 plantas em fileiras simples de 3,00m x 2,50m, com área total do experimento de 0,10 ha. As médidas dos tratamentos foram comparados pelo teste t em nível de 5% de probabilidade. Foram monitorados: a condutividade elétrica da solução do solo e do extrato de saturação, teor de nitrato e potássio na solução do solo ao longo do tempo. Houve uma tendência linear de elevação da condutividade elétrica do extrato de saturação e da solução do solo com o aumento da concentração da uréia e do nitrato de cálcio na água de irrigação. O uso das concentrações da água de irrigação de 4,0 g.L-¹ e de 13,0 g.L-¹ resultantes da solução de injeção de uréia e de nitrato de cálcio, respectivamente resultaram em CEs e CEes superiores a 1,1 dS m-¹, em pelo menos 33% do ciclo da cultura para os sistemas de gotejamento e de microaspersão na bananeira terra. Á medida que se aumentou a concentração das fontes aplicadas via água de irrigação, aumentou significadamente o teor de Nitrato na solução do solo, com máximos para as concentrações de 4,0 e 13,0 g L-¹, respectivamente de uréia e nitrato de cálcio. As concentrações aplicadas com uso da uréia (ate 4,0 g L-¹) e com nitrato de cálcio em concentrações até 10,0 g L-¹ não apresentaram tendência de lixiviação de NO3- entre 0,20 m e 0,40 m de profundidade do solo. è viável estimar a concentração de potássio na solução do solo, a partir de dados de umidade e CEa, com uso da equação resultante da combinação do modelo linear de Vogeler et al., (1996) com o modelo potencial, com o uso da equação potencial com o íon potássio em função da condutividade elétrica da solução do solo (CEw). Os valores de K estimados aproximaram-se dos medidos ao longo do ciclo da cultura com desvio normalizado médio de 10,0% desvio máximo e mínimo de 5,0% e 13,0% respectivamente.	
Palavras-Chave: 	Nutrição de planta.	
Thesagro: 	Banana; Fertirrigação; Irrigação.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (25704-1) - UPA - TS - PP - TS2009/010 -  - 2009/010 - DIS