Data/hora: 16/06/2024 06:28:41

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 13/07/2009
Data da última atualização: | 23/05/2023
Autoria: | ANDRADE NETO, T. M. de.
Afiliação: | Torquato Martins de Andrade Neto, UFRB.
Título: | Monitoramento de íons na solução e no extrato de saturação do solo sob aplicação de diferentes concentrações de sais fertilizantes na água de irrigação em bananeira da terra.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | 2009.
Páginas: | 78 p.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas. Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF; Orientador.
Conteúdo: | A fertirrigação possibilita total controle da quantidade de fertilizantes que devem ser aplicados ao solo em função da demanda das culturas. Essa aplicação de sais solúveis ao solo requer o monitoramento de íons para otimização dessa tecnologia. O conhecimento da composição química da solução do solo, bem como da condutividade elétrica é importante para um manejo sustentável da fertirrigação. Nesse aspecto, o monitoramento de nitrato (NO3-) e potássio (K+) tem enorme importância, pois são dois dos nutrientes vitais ao desenvolvimento da maioria das culturas. A condutividade elétrica do solo pode ser utilizada para quantificar  a quantidade de sais presente no solo. O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a concentração dos íons na solução do solo e no extrato saturação sob aplicação de diferentes concentrações de sais fertilizantes na água de irrigação em bananeira cv Terra. Foi instalado um experimento no delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 6 x 2, seis concentrações de fertilizantes (1,0; 2,5 e 4,0 g.L-¹ de uréia e 13,0; 10,0 e 3,0 g L-¹ de nitrato de cálcio) e dois sistemas de irrigação localizada (microaspersão e gotejamento), totalizando 12 tratamentos. A parcela experimental foi representada por 20 plantas de bananeira 'Terra', totalizando 240 plantas em fileiras simples de 3,00m x 2,50m, com área total do experimento de 0,10 ha. As médidas dos tratamentos foram comparados pelo teste t em nível de 5% de probabilidade. Foram monitorados: a condutividade elétrica da solução do solo e do extrato de saturação, teor de nitrato e potássio na solução do solo ao longo do tempo. Houve uma tendência linear de elevação da condutividade elétrica do extrato de saturação e da solução do solo com o aumento da concentração da uréia e do nitrato de cálcio na água de irrigação. O uso das concentrações da água de irrigação de 4,0 g.L-¹ e de 13,0 g.L-¹ resultantes da solução de injeção de uréia e de nitrato de cálcio, respectivamente resultaram em CEs e CEes superiores a 1,1 dS m-¹, em pelo menos 33% do ciclo da cultura para os sistemas de gotejamento e de microaspersão na bananeira terra. Á medida que se aumentou a concentração das fontes aplicadas via água de irrigação, aumentou significadamente o teor de Nitrato na solução do solo, com máximos para as concentrações de 4,0 e 13,0 g L-¹, respectivamente de uréia e nitrato de cálcio. As concentrações aplicadas com uso da uréia (ate 4,0 g L-¹) e com nitrato de cálcio em concentrações até 10,0 g L-¹ não apresentaram tendência de lixiviação de NO3- entre 0,20 m e 0,40 m de profundidade do solo. è viável estimar a concentração de potássio na solução do solo, a partir de dados de umidade e CEa, com uso da equação resultante da combinação do modelo linear de Vogeler et al., (1996) com o modelo potencial, com o uso da equação potencial com o íon potássio em função da condutividade elétrica da solução do solo (CEw). Os valores de K estimados aproximaram-se dos medidos ao longo do ciclo da cultura com desvio normalizado médio de 10,0% desvio máximo e mínimo de 5,0% e 13,0% respectivamente.
Palavras-Chave: | Nutrição de planta.
Thesagro: | Banana; Fertirrigação; Irrigação.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (25704-1) - UPA - TS - PP - TS2009/010 -  - 2009/010 - DIS