Data/hora: 16/06/2024 18:42:41

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | A - 1
Data corrente: | 18/10/2017
Data da última atualização: | 18/07/2018
Autoria: | ANDRE, R. S.; SHIMIZU, F. M.; MIYAZAKI, C. M.; RIUL JUNIOR, A.; MANZANI, D.; RIBEIRO, S. J. L.; OLIVEIRA JUNIOR, O. N.; MATTOSO, L. H. C.; CORREA, D. S.
Afiliação: | LUIZ HENRIQUE CAPPARELLI MATTOSO, CNPDIA; DANIEL SOUZA CORREA, CNPDIA.
Título: | Hybrid layer-by-layer (LbL) films of polyaniline, graphene oxide and zinc oxide to detect ammonia.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | In: Sensors and Actuators B, Chemical, v. 238, p. 795-801, 2017.
DOI: | 10.1016/j.snb.2016.07.099
Idioma: | Inglês
Palavras-Chave: | Ammonia sensor; Impedance spectroscopy; Nanostructured film; Polyaniline.
Thesaurus Nal: | graphene oxide.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (16286-1) - UPC - AP - PP - PROCI.17-0012 -  - 2017.0012 - DIS