Data/hora: 23/06/2024 01:40:40

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 10/01/2000
Data da última atualização: | 16/07/2019
Autoria: | BORGES, E.; ANTONINO, A. C. D.; DALL'OLIO, A.; AUDRY, P.; CARNEIRO, C. J. G.
Afiliação: | EDVANE BORGES, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE/Departamento de Energia Nuclear - DEN; ANTONIO CELSO DANTAS ANTONINO, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; ATTILIO DALL'OLIO, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; PIERRE AUDRY, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; CLEMENTE JOSÉ GUSMÃO CARNEIRO, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE/Convênio ORSTOM/CNPq.
Título: | Determinação da condutividade hidráulica e da sorvidade de um solo não-saturado utilizando-se permeâmetro a disco.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 34, n. 11, p. 2083-89, nov. 1999
Idioma: | Português
Notas: | Titulo em inglês: Determination of unsaturated htdraulic conductivity and sorptivity of a soil using a disk permeameter.
Conteúdo: | Dois metodos, utilizando permeametros a disco, foram usados para medir a sorvidade e a condutividade hidraulica em tres horizontes de um solo de Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco, utilizando-se potenciais de fornecimento de agua de 0, -2,5, -5 e -10 cm de agua. No primeiro metodo, a condutividade hidraulica foi obtida atraves de estimativas da sorvidade e do fluxo estacionario, utilizando-se apenas um permeametro. No segundo, as medidas da sorvidade e da condutividade hidraulica foram feitas utilizando-se valores dos fluxos estacionarios, obtidos a partir de dois permeametros de diferentes raios. Esse segundo metodo apresentou resultados mais consistentes dos tempos - gravitacional e geometrico -, e do raio caracteristico de poros que o primeiro metodo. A sorvidade foi tao importante quanto a condutividade hidraulica para caracterizar o processo de infiltracao. A reducao brusca dos valores dos raios caracteristicos de poros do horizonte A2/B. com mudancas no potencial de fornecimento de agua, revelou a heterogeneidade da estrutura deste horizonte, permitindo identificar a influencia dos volumes argilosos compactados sobre o processo de infiltracao.
Palavras-Chave: | Infiltration; Permeameter; Permeametro.
Thesagro: | Infiltração.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/16614/1/pab396_96.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (16614-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS