Data/hora: 13/06/2024 11:37:16

Biblioteca(s): | Embrapa Clima Temperado.
Data corrente: | 23/11/2018
Data da última atualização: | 23/11/2018
Autoria: | ARDUIN, R. L. M.
Afiliação: | Ricardo Luiz Nunes Arduin, UFPEL.
Título: | Uso de agromineral silicático, gesso e cal para estabilização da argila de área degradada da Barragem Santa Bárbara, Pelotas - RS.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | 2018.
Páginas: | 90 f.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Manejo e Conservação do Solo e da Água, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas,2018. Orientador: Luiz Fernando Spinelli Pinto, Coorientador: Adilson Luis Bamberg.
Conteúdo: | Os constantes problemas relacionados à instalação de processos erosivos e de degradação dos solos na porção sul da Planície Costeira do RS, particularmente associados a obras de engenharia, tais como: barragens, canais de irrigação e drenagem, áreas de empréstimo inativas, entre outros, motivaram a proposição deste estudo. Este tipo de situação está bem evidenciada junto a uma área de empréstimo no entorno da barragem Santa Bárbara, principal responsável pelo abastecimento de água da cidade de Pelotas (RS), onde se constata a ausência absoluta de regeneração natural da vegetação, condição agravada pela ocorrência das chamadas argilas dispersivas no solo. Com o propósito de investigar estratégias para estabilização do solo, esse foi submetido a vários tratamentos envolvendo a adição de pó de rocha, gesso agrícola e cal hidratada, sendo após sujeito a processos de incubação e lixiviação. O ensaio de incubação teve como objetivo a determinação da reatividade e da velocidade de liberação dos elementos que constituem os materiais adicionados ao solo, enquanto o experimento em colunas de lixiviação visou simular o efeito que a percolação da água da chuva pode promover na solubilização e liberação dos elementos químicos do solo e dos materiais incorporados, bem como a sua interação. A partir dos resultados obtidos, podemos assinalar que ambos os métodos produziram efeitos em relação aos tratamentos propostos, porém a lixiviação apresentou um conjunto de repercussões positivas mais abrangente em relação aos diversos parâmetros avaliados. Por outro lado, devemos mencionar que todos os materiais utilizados mostraram utilidade para a recuperação da qualidade do solo da área degradada, recomendando-se: a) a utilização da cal no controle dos processos retroerosivos do subsolo por conta da sua maior eficiência e menor liberação de íons para a solução, b) o emprego do gesso como a opção mais adequada para aplicação no solo superficial, pois ao mesmo tempo em que flocula a argila, mantém o pH em valores em torno da neutralidade, c) a aplicação do pó de rocha associado a doses menores de gesso, aproveitando o efeito interativo entre eles, de modo a combinar o resultado da floculação completa da argila com uma melhora na capacidade de retenção dos nutrientes no solo. Por fim, ressaltamos que neste trabalho foi dedicada ênfase a utilização do pó de rocha, no sentido de avaliar a utilização de agrominerais como alternativa viável para ajudar na revitalização daquele ambiente, tendo como fonte de insumo os basaltos (brechas) da Fronteira Oeste do RS.
Palavras-Chave: | Estabilização; Solo degradação; Tratamentos.
Thesagro: | Argila.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/186939/1/Adilson-Luis-Bamberg-Tese-Ricardo-Arduin.pdf
Registro original: | Embrapa Clima Temperado (CPACT)
Exemplares: | CPACT - (20843-1) - UPA - TS - DD -  -  -  - DIS