Data/hora: 21/06/2024 10:00:06

Biblioteca(s): | Embrapa Agrobiologia.
Data corrente: | 28/12/2001
Data da última atualização: | 28/12/2001
Autoria: | BALIEIRO, F. de C.; CUNHA, C. F. da; MOTTA, A. F.; FRANCO, A. A.
Afiliação: | UFRRJ.
Título: | Avaliação de um coletor de água de escoamento pelo tronco.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | Revista Árvore, Viçosa, v. 25, n. 2, p. 167-173, 2001.
Idioma: | Português
Notas: | A polyurethane stemflow collector evaluation.
Conteúdo: | A coleta da água que escoa do tronco (stemflow) é fundamental para o entendimento da dinâmica da água e de nutrientes sob sistemas florestais ou agroflorestais. Este trabalho descreve a confecção de um coletor de água à base de poliuretano, que utiliza como molde pedaços de câmara de ar (pneumática) e de mangueira plástica. Esse coletor foi testado durante seis meses e avaliado quanto à sua durabilidade após um ano, em quatro diferentes plantios florestais (Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden, Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms, Acacia mangium Willd. e um consórcio das duas primeiras espécies), na época das águas, em Seropédica- RI. Durante o período de um ano de instalação do experimento, os coletores não apresentaram rachaduras e não necessitaram de manutenção, exceto quanto à retirada de folhas, para que fosse evitado o entupimento da mangueira. Os modelos de regressão gerados a partir do uso desse coletor no campo, que possuíam como variável dependente da precipitação incidente (em mm) o total escoado pelo tronco das árvores (L/árvore) em cada evento (chuva), apresentaram coeficientes de determinação (R2) entre 0,88 e 0,97 (%), indicando sua eficiência para com a função que lhe foi dada. Collecting stemflow water is essential  for studies of water and nutrients dynamics under forest and agroforestry systems. This paper describes a model of a polyurethane stemflow collector for trees, shaped by pieces of plastic hose. The collector was tested in Seropédica-RJ during the wet season, for six months and evaluated after one year; under four different plantations (Eucalyptus grandis WHill ex Maiden, Pseudosamanea guachapele ( Kunth) Harms and Acacia mangium Willd. and a mixture of E. grandis with P. guachapele ). The evaluation did not reveal any cracking and required no maintenance other than clearing the top of the plant debris to allow free water flow into the reservoir: Using regression linear procedures, it was possible to adjust models that had as dependent variable of the incident rainfall (mm), the total stemflow contribution (U/tree), with determination coefficient (R2) values between 0.88 and 0.97, which indicates efficient collector performance.
Palavras-Chave: | Dinâmica de água; Legume trees; Leguminosa florestal.
Thesagro: | Balanço Hídrico; Eucalipto; Eucalyptus Grandis.
Thesaurus Nal: | Eucalyptus; Pseudosamanea guachapele; water balance.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agrobiologia (CNPAB)
Exemplares: | CNPAB - (2474-1) - UPC - SP - -- -  -  - 22535 - DIS