Data/hora: 24/06/2024 16:43:07

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	27/11/2017	
Data da última atualização: 	27/11/2017	
Autoria: 	HORNUNG, P. S.; LAZZAROTTO, S. R. da S.; BARBI, R. C. T.; LAZZAROTTO, M.; RIBANI, R. H.	
Afiliação: 	Polyanna Silveira Hornung, Pós-graduanda da UFPR; Simone Rosa da Silveira Lazzarotto, Pós-graduanda da UEPG; Rafaela Cristina Turola Barbi, UFPR; MARCELO LAZZAROTTO, CNPF; Rosemary Hoffmann Ribani, UFPR.	
Título: 	Propriedades calorimétricas do biofilme de amido de araruta (Maranta arundinaceae) com diferentes concentrações de nanocelulose de Pinus elliottii.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO DE ANÁLISE TÉRMICA, 8., 2017, Ponta Grossa. Livro de resumos. [Ponta Grossa: UEPG, 2017].	
Páginas: 	p. 296-299.	
Idioma: 	Português	
Palavras-Chave: 	Embalagem biodegradável; Maranta arundinaceae; Transição vítrea.	
Thesagro: 	Amido; Araruta; Biofilme.	
Thesaurus Nal: 	Starch.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/167495/1/2017-MarceloL-SAT-Propriedades.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (56114-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS