Data/hora: 23/09/2024 18:53:37

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	12/03/2019	
Data da última atualização: 	09/10/2023	
Autoria: 	SILVA, R. T.; BARROS, E. S. C.; RPDRIGUES, D. da S.; AMORIM, M. C. C.; SILVA, P. T. de S. e.	
Afiliação: 	RODRIGO TORRES SILVA; EDUARDO SOUZA COSTA BARROS; DAMIANA DA SILVA RODRIGUES; MIRIAM CLEIDE CAVALCANTE AMORIM; PAULA TEREZA DE SOUZA E SILVA, CPATSA.	
Título: 	Eficiência de remoção de matéria orgânica de efluente da agroindústria aceroleira e produção de metano em reator UASB.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BAIANO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 5., 2018, Juazeiro, BA. O Saneamento no Semiárido: modelo de gestão e promoção de tecnologias apropriadas - anais. Juazeiro: UNIVASF: ABES-BA, 2018.	
Páginas: 	p. 1885-1890.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A acerola é uma fruta que possui alto teor de ácido ascórbico, e a extração deste composto gera efluente líquido com alto teor de matéria orgânica, assim possuindo potencial poluidor. Tendo-se isso, este trabalho teve como objetivo avaliar remoção de matéria orgânica, em termos de Demanda Química de Oxigênio (DQO) e quantificar volume de metano produzido, em reator tipo Upflow Anaerobic Sludge Blancket (UASB) com efluente da agroindústria da acerola. O reator operou sob os regimes de batelada e fluxo contínuo à temperatura ambiente (30 ± 2 °C) durante 53 dias, com Carga Orgânica Volumétrica de?4,0 g DQO.L-1.d-1 e Tempo de Retenção Hidráulico de 24 horas. A eficiência média da remoção da matéria orgânica foi de 79,16% e 80,58% respectivamente. O reator produziu em média 1,04 L/dia e no máximo 2,60 L/dia de metano em fluxo contínuo, assim como volume teórico de metano de 2,76 L/dia. O metano obtido a uma taxa de produção de 0,115 LCH4.g-1DQOrem apresentou um rendimento de 37,79% quando comparado com o metano teórico.	
Palavras-Chave: 	Agroindustria; Biodigestão anaeróbia; Demanda química de oxigênio.	
Thesagro: 	Acerola; Biogás; Contaminação; Meio Ambiente.	
Thesaurus Nal: 	Malpighia emarginata.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1106922/1/Eficiencia-de-remocao-de-materia-organica-de-efluente-da-agroindustria-aceroleira-e-producao-de-metano-em-reator-UASB-2018.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (58121-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS