Data/hora: 23/09/2024 11:03:12

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	28/02/2012	
Data da última atualização: 	28/02/2012	
Autoria: 	BASSOI, L. H.; NASCIMENTO, P. dos S.	
Afiliação: 	LUIS HENRIQUE BASSOI, CPATSA; PATRICIA DOS S. NASCIMENTO.	
Título: 	Vale a pena medir a altura de água no interior do tensiômetro de punção para a prática do manejo de irrigação.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 40., 2011. Cuiabá. Geração de tecnologias inovadoras e o desenvolvimento do cerrado brasileiro: anais. Cuiabá: SBEA, 2011.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Para a determinação do potencial mátrico da água do solo com tensiômetro de punção, além da medida do tensímetro, deve-se determinar a altura de água no interior do tubo de acrílico (localizado na parte superior do sensor), que é variável em função da dinâmica da água no solo, e conhecer a altura do tubo de PVC acima do solo e a profundidade da cápsula, que são medidas fixas. O objetivo deste trabalho foi quantificar as diferenças dos valores de potencial mátrico, da umidade de solo correspondente, da lâmina de irrigação e do tempo de irrigação, considerando-se ou não a altura de água no tubo de acrílico na parte superior do tensiômetro. Em um pomar de videiras irrigadas por microaspersão em Petrolina - PE, tensiômetros instalados a 20, 40 e 60 cm de profundidade foram utilizadas para o cálculo da lâmina e tempo de irrigação. Os erros relativos foram elevados quando o potencial matricial da água no solo foi elevado, mas isso ocorreu em poucas ocasiões, e os valores de erros relativo da umidade do solo foram baixos. Houve uma alta correspondência dos valores de lâmina de irrigação e de tempo de irrigação para ambas as condições de determinação do potencial matricial da água no solo. Assim, o irrigante pode optar pela leitura de tensiômetro sem a medida da altura de água.	
Thesagro: 	Irrigação.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/54753/1/Bassoi4.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (46822-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS